Сигнализатор уровня СУ114Р-0.35,выход релейный,ЧЭ стержневой,=24В,L=0,35м.,штуцер с резьбой М20\*1.5 .
нужно 4 штуки.

Сигнализатор уровня СУ114Р-1,0,выход релейный,ЧЭ стержневой,=24В,L=1,0м.,штуцер с резьбой М20\*1.5 .
Необходимо: 4 штуки.

Сигнализатор уровня СУ114Р-0.75,выход релейный,ЧЭ стержневой,=24В,L=0,75 м.,штуцер с резьбой М20\*1.5 .
4 штуки нужно.

Сигнализатор уровня СУ114Р-0.5,выход релейный,ЧЭ стержневой,=24В,L=0,5 м.,штуцер с резьбой М20\*1.5 .

4 штуки нужно.