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Список необходимых материалов на пешеходный мост.
Металл.
1. Труба 219, стенка 8, ГОСТ 20295-85 - 180м.п
Пиломатериал
1. Брус -2-хв 150*150мм – 30м3.
[bookmark: _GoBack]2. Брус -2-хв 50*50мм – 1,52м3.
3. Доска -2-хв 50*150мм – 2,2м3.
4. Декоративная обшивка(вагонка) – 150м2
Прочий материал.
1. Бетон класса В15 F100 W4 – 4.8м3.
2.  Бетон класса В20 F100 W6 – 130,2м3.
3. Свая С8-35Т1 серия 3.500.1-1 – 6шт.
4. Балка Б21-П.2-М серия 3.501.1-165 – 3шт.
[bookmark: __DdeLink__228_1815918143]5. Щебень фр. 5-20 – 14м3.
6. Пенетрон Адмикс – 92кг.
7. Плантер Стандарт – 59м2
8. Анкер шпилька HST М12*115/20 Hilti – 36шт.
9. Монолитный поликарбонат t=6мм ТУ-6-19-113-87 -96м2.
10. Конек оцинкованный 2000*150*150 t=0,5 ГОСТ 14918-80* - 6шт.
11. Опорные части Н РОЧ Н20*30*6.2-0.8 СТО 85749952-001-2008 – 6шт.
12. Прокладка и резины 20*200мм – 9п.м.
13. Покрытие из резиновой крошки – 460м2.
