Вентиль ВАЗ стальной под приварку Ду 25 Ру 10 МПа 24 шт.
Вентиль ВАЗ, стальной, под приварку Ду 60 Ру100 12 шт.
Вентиль стальной, запорный, условный диаметр 20 мм, условное
давление 2,5 Мпа 50шт.
Задвижка стальная диаметр 50 мм, тип присоединения к
трубопроводу - фланцевое, давление 1,6 Мпа, ГОСТ 9698-86 17шт.
Кран шаровой, стальной, газовый, фланцевый, с крепежом,
контрфланцами и прокладкой, давление условное 0,6 МПа,
проход условный 50 мм, герметичность АА. 6шт.
Клапан обратный, фланцевый, Ду 400 Ру25, горизонтальный с КОФ 1шт.
Клапан обратный стальной (под приварку), давление условное 10Мпа, проход условный 100 мм. ГОСТ 27477-87горизонтальный. 3шт.
Клапан обратный стальной (под приварку), давление условное
10 Мпа, проход условный 60 мм. ГОСТ 27477-87 горизонтальный. 3шт.
Клапан обратный, фланцевый (под приварку), Ду 400 Ру25,
горизонтальный 3шт.
Отвод стальной Д 159 мм, толщина стенки 6мм, ГОСТ
17375-2001 24шт.
Отвод стальной Д 89 мм, толщина стенки 5мм, ГОСТ 17375-2001 58шт.
Отвод стальной, бесшовный, диаметр 159*8 мм, крутоизогнутый,
ГОСТ 17375-2001 16шт.
Отвод стальной Д 219 мм, толщиной стенки 8 мм, ГОСТ 17375-2001 42шт.
Отвод стальной, крутоизогнутый, штампованный Д 159х9 ст.20 5 шт.
Отвод стальной, крутоизогнутый, бесшовный, штампованный, Д83х4 ст.20 43 шт.
Отвод стальной, бесшовный, диаметр 159х8мм, крутоизогнутый,
ГОСТ 17375-2001 16шт.