
1. Бензиновый генератор FGG-1200B, напряжение: 220В/50Гц, макс. мощность: 1000Вт, ном. мощность: 850Вт, объем двигателя: 80сс, выход 12В, объем бензобака: 6л, вес: 25кг.

2. Бенз генератор FGG-3900ES, напряжение: 220В/50Гц, макс. мощность: 3000Вт.
ном. мощность: 3000Вт, объем двигателя: 210сс.
, выход 12В, электростартер, 
LCD дисплей, объем бензобака: 15л, вес: 47кг.

3. Бенз генератор FGG-8000ES, напряжение: 220В/50Гц, макс. мощность: 6500Вт, ном. мощность: 6000Вт, объем двигателя: 420сс, выход 12В, электростартер, 
LCD дисплей, объем бензобака: 25л, вес: 85кг
