Тепловая пушка FFH-5R, напряжение: 220В/50Гц, макс. мощность: 5кВт, настройки: 2,5кВт/5кВт, поток воздуха: 375м?/ч, габариты: 390\*360\*435мм, вес: 7,9кг.  
Тепловая пушка FFH-2R теновый нагревательный элемент,220В/50Гц.мощность: 25/2000Вт,объем обогрева: 40 м?, поток воздуха: 210 м?/ч, вес: 3,5кг, защита от перегрева, низкий уровень шума, долгий срок службы нагревательного элемента, плавная регулировка. 

Тепловая пушка FFH-2R1, теновый нагревательный элемент, 220В/50Гц, мощность: 25/2000Вт, объем обогрева: 40 м?, поток воздуха: 210 м?/ч вес: 3,5кг, защита от перегрева, низкий уровень шума, долгий срок службы нагревательного элемента, плавная регулировка

Тепловая пушка FFH-2SF, СПИРАЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, 220В/50Гц , мощность: 15/2000Вт, объем обогрева: 40 м?, поток воздуха: 220 м?/ч, 1,7кг компактный размер, защита от перегрева, нагрев в течении 3 секунд, низкий уровень шума