
Дрель электр. FPD-13А/750RE(Кейс), 750Вт., 13мм метал., БЗП, рег.оборотов 0-2400 об/м., реверс, удар, кейс с набором 175 предметов, 7,6 кг.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт FCD-12/1300, 12В. 1,3А/ч. 0-550об/мин. Макс. крутящий момент 22Н/м. Быстрозажимной патрон 0,8-10мм. Реверс. Встроенная лампа подсветки. В комплекте 1 аккумулятор. Зарядка 3-5 часов.

Миксер FORWARD FPD-1100. 220В/50Гц. 1100 Вт. 650 об/мин. Насадка в комплекте. F02115
Насос Дренажный FWP-500DP, мощность: 500 Вт, производительность: 8500 л/ч. максимальный напор: 5м.длина кабеля: 10м.диаметр инородных частиц: 16.пластиковый корпус.

