|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество | Описание товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компрессор Hiblow HP 200или эквивалент | 3 | шт. | Потребляемая мощность - 210 Вт; Размеры не менее (Д\*Ш\*В) – 256\*200\*222 мм;Производительность – 200-280 л/мин.;Давление – 200-530mbar;Вес не более – 9кг; Уровень шума не более – 46дб; Подсоединение не более – ¾ дюйм.;Степень зашиты не менее – IP 55 |
| 2 | Насос WILO IPL32/130-1,1/2 или эквивалент  | 3 | шт. | Рабочее давление не менее - 10 mbar; Частота вращения не менее – 2900об/мин.;Размеры (Д\*Ш\*В) – 430\*360\*340 мм;Номинальный ток (прим) IN 3~400B -2.40AНоминальный внутренний диаметр фланца 32DNПодключение к сети – 3~400В, 50ГцНоминальная мощность мотора Р2 не менее -1,10кв;Степень зашиты не менее – IP 55 |