№ п/п Наименование ТМЦ Технические характеристики Ед. изм. Закупаемый организатором объем

1 Шина грузового автомобиля Размерность:11,00 R22,5

Тип конструкции: Радиальный

Индекс нагрузки 146/143

Индекс скорости: К шт. 10

2 Шина грузового автомобиля Размерность: 9,00 R20

Тип конструкции: Радиальный

Тип рисунка протектора: Универсальный

Индекс нагрузки: 134/131

Индекс скорости G шт. 10

3 Шина грузового автомобиля Размерность: 315/80 R22.5

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 150/156

Индекс скорости: K шт. 10

4 Шина грузового автомобиля Размерность: 215/75 R17,5

Тип конструкции: Радиальный

Индекс нагрузки: 124/122

Индекс скорости: L шт. 6

5 Шина грузового автомобиля Размерность: 1220х400-533

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 141

Индекс скорости: F шт. 4

6 Шина грузового автомобиля Размерность: 8.40 R15 (215-308P)

Тип конструкции: Радиальный

Индекс нагрузки: 101

Индекс скорости: К шт. 4

7 Шина грузового автомобиля Размерность: 215/75 R17,5

Тип конструкции: Радиальный

Индекс нагрузки: 124/122

Индекс скорости: L шт. 6

8 Шина грузового автомобиля Размерность: 8,25 R20

Тип конструкции: Радиальный

Тип рисунка протектора: Универсальный

Индекс нагрузки: 123/121

Индекс скорости: G шт. 36

9 Шина грузового автомобиля Размерность: 12,00 R20 НС 14

Тип конструкции: Радиальный

Индекс нагрузки: 137

Индекс скорости: К шт. 32

10 Шина грузового автомобиля Размерность: 9,00 R20

Тип конструкции: Радиальный

Тип рисунка протектора: Универсальный

Индекс нагрузки: 134/131

Индекс скорости: G шт. 10

11 Шина грузового автомобиля Размерность: 8.40-15(215x380)

Тип конструкции: Диагональный

Тип рисунка протектора: Универсальный

Индекс нагрузки: 98

Индекс скорости: J

Код усиления: С шт. 8

12 Шина сельскохозяйственной машины Размерность: 7,50-20

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 101

Индекс скорости: А5 шт. 6

13 Шина сельскохозяйственной машины Размерность: 18,4L-30Я-319

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки 139

Индекс скорости: А6 шт. 2

14 Шина сельскохозяйственной машины Размерность: 15,5-38

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 130

Индекс скорости: А5 шт. 13

15 Шина сельскохозяйственной машины Размерность: 9,00-16 НС 10

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 125

Индекс скорости: А6 шт. 12

16 Шина сельскохозяйственной машины Размерность: 9,00-20

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки 110

Индекс скорости: А6 шт. 6

17 Шина сельскохозяйственной машины Размерность: 11,2-20

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 113

Индекс скорости: А5 шт. 2

18 Шина сельскохозяйственной машины Размерность: 6,50-16

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 90

Индекс скорости: А5 шт. 6

19 Шина сельскохозяйственной машины Размерность: 7,50-20 103 А6 6PR

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 103

Индекс скорости: А6 шт. 8

20 Шина сельскохозяйственной машины Размерность: 9,00-16 НС 10

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 124/122

Индекс скорости: А5 шт. 11

21 Шина автомобиля Размерность: 245\*60 R18

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 105

Индекс скорости: К шт. 4

22 Шина автогрейдера Размерность: 16,00-24

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 171

Индекс скорости: F шт. 6

23 Шина вилочного погрузчика Размерность: 8,25-15

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 143

Индекс скорости: В шт. 2

24 Шина фронтального погрузчика ПК 65 Размерность: 23,5х25

Тип конструкции: Диагональный

Норма слойности 20PR

Индекс нагрузки: 177

Индекс скорости: В шт. 8

25 Шина вилочного погрузчика Размерность: 23х5

Тип конструкции: Диагональный

Индекс нагрузки: 122

Индекс скорости: А5 шт. 8