ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компьютерной техники и оргтехники

Наименование и технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Тип компонента** | **Кол-во**  |
| 1 | **Принтер лазерный**Категория - Ч-б принтерФормат, не менее - A4Технология печати - лазернаяСкорость ч-б печати по ISO (стр. A4/мин), не менее - 30Макс. нагрузка (стр. А4/мес), не менее - 10000Время выхода первой ч-б страницы (с.), не более - 7.3Память, не менее - 128 МбПроцессор, не менее - 500 МГцРазрешение ч-б печати макс. (т/д), не менее - 600 x 600Лотки подачи для печати (листов), не менее - 150Выходные лотки для отпечатков (листов), не менее - 100Плотность носителя (бумаги) максимальная (г/м2), не менее - 60 - 163Максимальный ресурс чёрного картриджа (стр. А4), не менее - 1400Ресурс чёрного картриджа(-ей) в комплекте (стр. А4), не менее - 1400Отдельный расходный материал "Фотобарабан" - даМаксимальный ресурс барабана (стр. А4), не менее - 12000Вес, не более - 14,5 кгРазмещение – настольный**Гарантия производителя: не менее 3-х лет** | 12 |
| 2 | **Лазерное МФУ**Категория - Ч-б МФУФормат, поддерживающий - A4Технология печати - лазернаяСкорость ч-б печати по ISO (стр. A4/мин), не менее – 38Двусторонняя печать – да, не менее 30 стр.А4/минМакс. нагрузка (стр. А4/мес), не менее – 50 000Время выхода первой ч-б страницы (с.), не более – 6.6Память, не менее – 512 МбПроцессор, не менее - 800 МГц x 2Разрешение ч-б печати макс. (т/д), не менее - 600 x 600Лотки подачи для печати (листов), не менее - 250Выходные лотки для отпечатков (листов), не менее - 150Плотность носителя (бумаги) максимальная (г/м2), не менее - 52 - 163Максимальный ресурс чёрного картриджа (стр. А4), не менее - 2500Ресурс чёрного картриджа(-ей) в комплекте (стр. А4), не менее – 2500Наличие интерфейсов - Ethernet (RJ-45), USB 2.0Совместимость с ОС - Windows, LinuxВес, не более - 20 кгРазмещение – настольный | 12 |