Требуется:
1) Хомут ремонтный для труб (стальной двухсторонний) диаметр 100 мм - 40 шт

Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: стяжной
Конструктивные особенности:
двусторонний
Диаметр: 100 мм.
Длина хомута (зона покрытия трубы): 103
мм.

2) Хомут ремонтный для труб (стальной двухсторонний) диаметр 125 мм - 40 шт

Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: стяжной
Конструктивные особенности:
двусторонний
Диаметр: 125 мм.
Длина хомута
мм.

3) Хомут ремонтный для труб (стальной двухсторонний) диаметр 15 мм - 40 шт

Материал корпуса : сталь
Тип присоединения : стяжной
Конструкция : двусторонний
Диаметр: 15 мм.
Длина хомута (зона покрытия трубы): 40 мм.

4) Хомут ремонтный для труб (стальной двухсторонний) диаметр 150 мм - 40 шт

Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: стяжной
Конструктивные особенности:
двусторонний
Диаметр: 150 мм.
Длина хомута (зона покрытия трубы): 150
мм.

5) Хомут ремонтный для труб (стальной двухсторонний) диаметр 20 мм - 40 шт

Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: стяжной
Конструктивные особенности:
двусторонний
Диаметр: 20 мм.
Длина хомута (зона покрытия трубы): 40 мм.

6) Хомут ремонтный для труб (стальной двухсторонний) диаметр 25 мм - 40 шт

Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: стяжной
Конструктивные особенности:
двусторонний
Диаметр: 25 мм.
Длина хомута (зона покрытия трубы): 40 мм.

7) Хомут ремонтный для труб (стальной двухсторонний) диаметр 32 мм - 40 шт

Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: стяжной
Конструктивные особенности:
двусторонний
Диаметр: 32 мм.
Длина хомута (зона покрытия трубы): 65 мм.

8) Хомут ремонтный для труб (стальной двухсторонний) диаметр 40 мм - 40 шт

Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: стяжной
Конструктивные особенности:
двусторонний
Диаметр: 40 мм.
Длина хомута (зона покрытия трубы): 65 мм.

9) Хомут ремонтный для труб (стальной двухсторонний) диаметр 50 мм - 40 шт

Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: стяжной
Конструктивные особенности:
двусторонний
Диаметр: 50 мм.
Длина хомута (зона покрытия трубы): 103
мм.

10) Хомут ремонтный для труб (стальной двухсторонний) диаметр 65 мм - 40 шт

Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: стяжной
Конструктивные особенности:
двусторонний
Диаметр: 65 мм.
Длина хомута (зона покрытия трубы): 103
мм.

11) Хомут ремонтный для труб (стальной двухсторонний) диаметр 80 мм - 40 шт

Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: стяжной
Конструктивные особенности:
двусторонний
Диаметр: 80 мм.
Длина хомута (зона покрытия трубы): 103
мм.
