Доска обрезная первый сорт (сосна ель) естественной влажности :

• 25х100х6000 мм

• 40х100х6000 мм

• 50х100х6000 мм

• 25х150х6000 мм

• 40х150х6000 мм

• 50х150х6000 мм

• 50х200х6000 мм

• 50х250х6000 мм

• 50х300х6000 мм

• 50х350х6000 мм

Доска обрезная второй сорот (сосна ель) естественной влажности:

• 25х100х6000 мм

• 40х100х6000 мм

• 50х100х6000 мм

• 25х150х6000 мм

• 40х150х6000 мм

• 50х150х6000 мм

• 50х200х6000 мм

• 50х250х6000 мм

• 50х300х6000 мм

• 50х350х6000 мм

Брус обрезной Первый Сорт (сосна ель) естественной влажности :

• 100х100х6000 мм

• 100х150х6000 мм

• 150х150х6000 мм

• 100х200х6000 мм

• 150х200х6000 мм

• 200х200х6000 мм

• 250х250х6000 мм

• 250х300х6000 мм

• 300х300х6000 мм

• 350х350х6000 мм

Доска необрезная второй сорот (сосна ель) естественной влажности:

• 25х100х6000 мм

• 30х100х6000 мм

• 40х100х6000 мм

• 50х100х6000 мм

Брус первый сорт:

50х50х3000 мм

50х50х6000 мм