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	Наименование Товара
	Характеристики объекта закупки: показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям
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	[bookmark: _GoBack]Кабель АСБл-10 3х120
	1. Кабель  должен соответствовать ГОСТ 18410-73.
1. Строительная  длина  кабеля, поставляемая на барабане должна соответствовать заявке. Суммирование длин на одном барабане не допускается.
1. Число строительных отрезков кабеля на барабане не должно быть более одного.
1. Упаковка-деревянный барабан, с защитой наружных витков кабеля деревянными досками. Кабель каждой марки поставляется на отдельном барабане. Требования: маркировка барабана должна наноситься на обе щеки по ГОСТ 18690-82: марка кабеля, длина в метрах, номер партии, дата изготовления (день, месяц, год), наименование предприятия-изготовителя, товарный знак завода-изготовителя, масса брутто и нетто в килограммах, обозначение стандарта.  Перекручивания и нарушения порядка в рядах намотки кабеля не допускается. Ярлык и сопроводительная документация должны быть помещены в водонепроницаемую упаковку и прикреплены к щеке барабана. Наружные витки кабеля на барабане должны быть защищены от механических повреждений при транспортировке. Концы кабеля на барабане должны быть герметически заделаны.
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	Кабель АСБл-10 3х150
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