	12
	Тележка 
[image: ]
	Назначение 
	
	Для перевозки пищи
	
	3
	

	
	
	Материал каркаса изделия
	
	Тонкостенная труба круглого сечения, с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских  дезинфицирующих и моющих растворов
	
	
	

	
	
	Тип конструкции изделия
	
	Сварная
	
	
	

	
	
	Материал полок изделия
	
	Сталь с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских  дезинфицирующих и моющих растворов
	
	
	

	
	
	Количество полок
	шт
	2
	
	
	

	
	
	Отбортовка полок
	
	наличие
	
	
	

	
	
	Высота отбортовки
	мм
	
	70
	
	

	
	
	Материал отбортовки
	
	Металлический пруток, с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских  дезинфицирующих и моющих растворов
	
	
	

	
	
	Толщина прутка
	мм
	
	0,8
	
	

	
	
	Максимальная нагрузка на полку
	кг
	
	60
	
	

	
	
	Количество самоориентирующихся колес
	шт
	4
	
	
	

	
	
	Материал колес
	
	Немаркая резина
	
	
	

	
	
	Автономное тормозное устройство на 2 колеса
	
	наличие
	
	
	

	
	
	Диаметр колес
	мм
	
	125
	
	

	
	
	Габаритные размеры изделия (В*Г*Ш)
	мм
	
	950*500*950
	
	

	
	
	Год выпуска
	
	
	2019
	
	


2
[bookmark: _GoBack]\

image1.png




