**Сиденье для ванны Аrmed FS793S**

1. **Основные характеристики**

Длина: 500 мм

Высота: 540 мм

Ширина: 740 мм

Максимальная нагрузка: 110 кг

Материал поверхности: Пластик

Длина сиденья ( ± 5%): 380 мм

Ширина сиденья ( ± 5%): 400 мм

Отверстия для стекания воды на сиденье: Да

Спинка: Да

Отверстие на спинке для переноски: Да

Наконечники против скольжения на ручках: Да

1. **Транспортные характеристики**

Вес брутто (ед): 4,6 кг

Вес нетто (ед): 4,5 кг

Упаковка (ед): Полиэтилен

Количество: 10 шт

Страна: Китай

1. **Преимущества**

* Удобное расположение пользователя: механизм предполагает поворот сиденья, поэтому проводить процедуры легче и сопровождающему, и пациенту.
* Надежная фиксация: сиденье устанавливается на боковые бортики. Накладки на опорах препятствуют соскальзыванию, поэтому человек чувствует себя уверенно.
* Простая сборка сиденья: установка сиденья осуществляется путем крепления к основе и удержания с двух сторон винтовыми фиксаторами. Сиденье принимает устойчивое положение, что крайне важно при проведении процедур.
* Опоры для рук: у модели имеются металлические ручки, на которые человек опирается при вставании и посадке.
* Прочное сиденье: сиденье выполнено из прочного пластика, который отлично выдерживает нагрузку, не прихотлив в обслуживании и долго сохраняет первоначальный внешний вид.