1. Прожектор с двумя натриевыми лампами высокого давления P=2х0,4 кВт, U=0,22 кВ	ЖТУ 17-2х400-002 УХЛ1 РОСС RU. МЕ64. Н00299 — 6шт.;
2. Лампа натриевая мощностью 400 Вт, напряжением 220 В	ДНаТ-400 -	12шт.;
3. Универсальное пускорегулирующее устройство для натриевых ламп высокого давления типа ДНаТ P=0,4 кВт U=0,22 кВ частота питающей сети - 50 Гц, диапазон рабочих температур: -50 - +45 °C	УПРУ-ДНаТ-400-IP54 -	12шт.;
4. Светильник SA-TIGER-29760U/LS/90/220AC — 6шт.;
Оптоволоконный одномодовый ОКМТ-Н-2/4(2,4)Сп-8(2)"2,7 кН"	 - 150м.п.
