
Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

	№
п/п
	Наименование товара
	Товарный знак (при наличии) 

	№ показателя
	Показатель (характеристика) 
товара
	Требования к значениям показателей (характеристик) товара, предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	
	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя
	Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
1
	Светильник светодиодный 
	
	1.
	применение
	
	В качестве основного освещения  общеобразовательных, спортивных, медицинских учреждений и офисных помещений
	





Шт.

	





30

	
	
	
	2.
	Вид 
	
	накладной
	
	

	
	
	
	3.
	монтаж
	
	Потолок или стена
	
	

	
	
	
	4.
	Напряжение, В
	
	220
	
	

	
	
	
	5
	Потребляемая мощность, Вт
	
	36
	
	

	
	
	
	6
	Источник света
	
	светодиоды
	
	

	
	
	
	7
	Тип светорассеивателя
	
	микропризма
	
	

	
	
	
	8
	  Световой поток ,лм
	На менее 4 000

	
	
	

	
	
	
	9
	Температура цвета ,К
	Минимальное значение показателя 4 500
Максимальное значение показателя 5 000
	
	
	

	
	
	
	10
	Степень защиты от воздействия внешних факторов, IP
	
	40-44
	
	

	
	
	
	11
	Габаритные размеры
	
	1200*180*40
	
	

	
	
	
	12
	Класс энергоэффективности
	
	А
	
	

	
	
	
	13
	Цвет корпуса
	
	белый
	
	

	
	
	
	14
	Материал корпуса
	
	Металл
	
	

	
	
	
	15
	Вид климатического исполнения
	
	УХЛ 4
	
	

	
	
	
	16
	Паспорт издения
	
	              наличие

	
	

	
	
	
	17
	срок службы светильника ,лет
	
	 20
	
	



