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	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	1000
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 3,5 мм.
Длина самореза: 16 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	3000
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 3,5 мм.
Длина самореза: 25 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	14000
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 3,5 мм.
Длина самореза: 32 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	1000
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 3,5 мм.
Длина самореза: 35 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	7000
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 3,5 мм.
Длина самореза:  41 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	23800
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 3,5 мм.
Длина самореза: 45 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	17000
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 3,5 мм.
Длина самореза:  51 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	1000
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 3,5 мм.
Длина самореза: 55 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	5000
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 3,8 мм.
Длина самореза:  65 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	13250
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 4,2 мм.
Длина самореза: 70 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	7250
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 4,2 мм.
Длина самореза: 76 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	6800
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 4,2 мм.
Длина самореза:  90 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	5500
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 4,8 мм.
Длина самореза:  102 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	5000
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 4,8 мм.
Длина самореза:  120 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	1700
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 4,8 мм.
Длина самореза: 152 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оксид
	шт
	2000
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 3,5 мм.
Длина самореза: 170 мм.

	1. 
	Саморез с прессшайбой острый оцинкованный
	шт
	2000
	Саморез с прессшайбой острый оцинкованный
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 4,2 мм.
Длина самореза: 16 мм.

	1. 
	Саморез с прессшайбой острый оцинкованный
	шт
	2000
	Саморез с прессшайбой острый оцинкованный
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: фосфатированные с последующим промасливанием.
Диаметр самореза: 4,2 мм.
Длина самореза: 19 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оцинкованный
	шт
	4000
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: электрооцинкованные.
Диаметр самореза: от 3,8 до 4 мм.
Длина самореза: 25 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оцинкованный
	шт
	3000
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: электрооцинкованные.
Диаметр самореза: 4 мм.
Длина самореза: 35 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оцинкованный
	шт
	2500
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: электрооцинкованные.
Диаметр самореза:  4 мм.
Длина самореза: 45 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оцинкованный
	шт
	50
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: электрооцинкованные.
Диаметр самореза:  4 мм.
Длина самореза: 70 мм.

	1. 
	Саморез по дереву оцинкованный
	шт
	75
	Саморез по дереву
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: электрооцинкованные.
Диаметр самореза: 5,0 мм.
Длина самореза: 80 мм.

	1. 
	Саморез кровельный
	шт
	200
	Саморез по кровельный
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: электрооцинкованные.
Диаметр самореза от 4,8 до 5,0 мм.
Длина самореза: 35 мм.

	1. 
	Саморез кровельный
	шт
	2000
	Саморез по кровельный
Материал изготовления: углеродистая сталь
Покрытие саморезов: электрооцинкованные.
Диаметр самореза от 4,8 до 5,0 мм.
Длина самореза: 70 мм.

	1. 
	Дюбель полипропиленовый и гвоздь шуруп
	шт
	3000
	Дюбель полипропиленовый 6х40 мм. мм и гвоздь-шуруп 3,9мм.х50мм.

	1. 
	Дюбель полипропиленовый и гвоздь шуруп
	шт
	3000
	Дюбель полипропиленовый 6х60 мм. мм и гвоздь-шуруп 3,9мм.х60мм.

	1. 
	Дюбель полипропиленовый и гвоздь шуруп
	шт
	3000
	Дюбель полипропиленовый 8х80 мм. мм и гвоздь-шуруп 3,9мм.х80мм.

	1. 
	Гвоздь круглый с конической головкой
	кг
	95
	Гвоздь круглый с конической головкой
Материал изготовления: углеродистая сталь
Диаметр стержня гвоздя: 1,4 мм
Длина гвоздя: 40 мм

	1. 
	Гвоздь круглый с конической головкой
	кг
	560
	Гвоздь круглый с конической головкой
Материал изготовления: углеродистая сталь
Диаметр стержня гвоздя: 2,5 мм
Длина гвоздя: 60 мм

	1. 
	Гвоздь круглый с конической головкой
	кг
	5
	Гвоздь круглый с конической головкой
Материал изготовления: углеродистая сталь
Диаметр стержня гвоздя: 2,5 мм
Длина гвоздя: 50 мм

	1. 
	Гвоздь круглый с конической головкой
	кг
	1400
	Гвоздь круглый с конической головкой
Материал изготовления: углеродистая сталь
Диаметр стержня гвоздя: 3 мм
Длина гвоздя: 70 мм

	1. 
	Гвоздь круглый с конической головкой
	кг
	450
	Гвоздь круглый с конической головкой
Материал изготовления: углеродистая сталь
Диаметр стержня гвоздя: 3,5 мм
Длина гвоздя: 90 мм

	1. 
	Гвоздь круглый с конической головкой
	кг
	900
	Гвоздь круглый с конической головкой
Материал изготовления: углеродистая сталь
Диаметр стержня гвоздя: 4 мм
Длина гвоздя: 100 мм

	1. 
	Гвоздь круглый с конической головкой
	кг
	1550
	Гвоздь круглый с конической головкой
Материал изготовления: углеродистая сталь
Диаметр стержня гвоздя: 4 мм
Длина гвоздя: 120 мм

	1. 
	Гвоздь круглый с конической головкой
	кг
	1525
	Гвоздь круглый с конической головкой
Материал изготовления: углеродистая сталь
Диаметр стержня гвоздя: 5 мм
Длина гвоздя: 150 мм

	1. 
	Гвоздь круглый с конической головкой
	кг
	20
	Гвоздь круглый с конической головкой
Материал изготовления: углеродистая сталь
Диаметр стержня гвоздя: 6 мм
Длина гвоздя: 200 мм

	1. 
	Болт стальной
	кг
	4
	Болт стальной
Диаметр болта: 6 мм
Длина болта: 40 мм
Шаг резьбы: 1 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	2
	Болт стальной
Диаметр болта: 6 мм
Длина болта: 25 мм
Шаг резьбы: 1 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	3
	Болт стальной
Диаметр болта: 6 мм
Длина болта: 35 мм
Шаг резьбы: 1 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	7
	Болт стальной
Диаметр болта: 8 мм
Длина болта: 30 мм
Шаг резьбы: 1,25 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	46
	Болт стальной
Диаметр болта: 10 мм
Длина болта: 30 мм
Шаг резьбы: 1,5 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	4
	Болт стальной
Диаметр болта: 10 мм
Длина болта: 80 мм
Шаг резьбы: 1,5 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	20
	Болт стальной
Диаметр болта: 12 мм
Длина болта: 30 мм
Шаг резьбы: 1,75 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	112
	Болт стальной
Диаметр болта: 12 мм
Длина болта: 50 мм
Шаг резьбы: 1,75 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	10
	Болт стальной
Диаметр болта: 12 мм
Длина болта: 80 мм
Шаг резьбы: 1,75 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	90
	Болт стальной
Диаметр болта: 14 мм
Длина болта: 30 мм
Шаг резьбы: 2 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	40
	Болт стальной
Диаметр болта: 14 мм
Длина болта: 70 мм
Шаг резьбы: 2 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	20
	Болт стальной
Диаметр болта: 16 мм
Длина болта: 70 мм
Шаг резьбы: 2 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	10
	Болт стальной
Диаметр болта: 22 мм
Длина болта: 60 мм
Шаг резьбы: 3 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Болт стальной
	кг
	5
	Болт стальной
Диаметр болта: 24 мм
Длина болта: 60 мм
Шаг резьбы: 3 мм
ГОСТ 7798-70

	1. 
	Гайка стальная
	кг
	21
	Гайка стальная
Диаметр гайки: 6 мм
Шаг резьбы: 1 мм
ГОСТ 5915-70

	1. 
	Гайка стальная
	кг
	7
	Гайка стальная
Диаметр гайки: 8 мм
Шаг резьбы: 1,25 мм
ГОСТ 5915-70

	1. 
	Гайка стальная
	кг
	21
	Гайка стальная
Диаметр гайки: 10 мм
Шаг резьбы: 1,5 мм
ГОСТ 10605-94

	1. 
	Гайка стальная
	кг
	80
	Гайка стальная
Диаметр гайки: 12 мм
Шаг резьбы: 1,75 мм
ГОСТ 5915-70

	1. 
	Гайка стальная
	кг
	78
	Гайка стальная
Диаметр гайки: 14 мм
Шаг резьбы: 2 мм
ГОСТ 5915-70

	1. 
	Гайка стальная
	кг
	9
	Гайка стальная
Диаметр гайки: 16 мм
Шаг резьбы: 2 мм
ГОСТ ISO 4032-2014

	1. 
	Гайка стальная
	кг
	30
	Гайка стальная
Диаметр гайки: 20 мм
Шаг резьбы: 2 мм
ГОСТ ISO 4032-2014

	1. 
	Гайка стальная
	кг
	35
	Гайка стальная
Диаметр гайки: 22 мм
Шаг резьбы: 2 мм
ГОСТ ISO 4032-2014

	1. 
	Гайка стальная
	кг
	70
	Гайка стальная
Диаметр гайки: 24 мм
Шаг резьбы: 3 мм
ГОСТ ISO 4032-2014

	1. 
	Гайка стальная
	кг
	30
	Гайка стальная
Диаметр гайки: 27 мм
Шаг резьбы: 2 мм
ГОСТ ISO 4032-2014

	1. 
	Гайка стальная
	кг
	30
	Гайка стальная
Диаметр гайки: 30 мм
Шаг резьбы: 2 мм
ГОСТ ISO 4032-2014

	1. 
	Шплинт
	кг
	10
	Шплинт стальной
Диаметр шплинта, мм: 3,2
Длина шплинта, мм: 40
ГОСТ 397-79

	1. 
	Шплинт
	кг
	10
	Шплинт стальной
Диаметр шплинта, мм: 4
Длина шплинта, мм: 50
ГОСТ 397-79

	1. 
	Шплинт
	кг
	10
	Шплинт стальной
Диаметр шплинта, мм: 5
Длина шплинта, мм: 71
ГОСТ 397-79

	1. 
	Шайба гроверная М 6
	кг
	2
	Шайба гроверная стальная
Диаметр шайбы 6  мм

	1. 
	Шайба гроверная М 12
	кг
	1
	Шайба гроверная стальная
Диаметр шайбы 12  мм

	1. 
	Шайба гроверная М 14
	кг
	5
	Шайба гроверная стальная
Диаметр шайбы 14 мм

	1. 
	Шайба гроверная М 16
	кг
	5
	Шайба гроверная стальная
Диаметр шайбы 16 мм

	1. 
	Шуруп стальной с шестигранной головкой
	шт
	350
	Шуруп стальной 6х90 мм с шестигранной головкой

	1. 
	Шуруп стальной с шестигранной головкой
	шт
	150
	Шуруп стальной 8х100 мм с шестигранной головкой

	1. 
	Хомут червячный с винтом из нержавеющей стали
	шт
	10
	Материал:W3
Рабочий диаметр: (20-32мм.)
Ширина ленты:12мм.

	1. 
	Хомут червячный с винтом из нержавеющей стали
	шт
	10
	Материал: W3
Рабочий диаметр: (25-40мм.) 
Ширина ленты:12мм.

	1. 
	Хомут червячный с винтом из нержавеющей стали
	шт
	10
	Материал: W3
Рабочий диаметр: (35-50мм.)
Ширина ленты:12мм

	1. 
	Хомут червячный с винтом из нержавеющей стали
	шт
	10
	Материал: W3
Рабочий диаметр: (40-60мм.)
Ширина ленты:12мм.

	1. 
	Хомут силовой одноболтовый
	шт
	10
	Материал: W1
Рабочий диаметр: (59-63 мм)
Ширина ленты:20мм.

	1. 
	Хомут силовой одноболтовый
	шт
	10
	Материал: W1
Рабочий диаметр:  (73-79 мм) 
Ширина ленты:20мм.

	1. 
	Хомут силовой одноболтовый
	шт
	10
	Материал: W1 
Рабочий диаметр:(79-85 мм)
Ширина ленты:20мм.

	1. 
	Хомут силовой одноболтовый
	шт
	10
	Материал: W1 
Рабочий диаметр:(91-97 мм)
Ширина ленты:20мм.

	1. 
	Хомут силовой одноболтовый
	шт
	10
	Материал: W1
Рабочий диаметр: (112-121 мм)
Ширина ленты:20мм.



