Техническое задание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | **Технические характеристики товара** |
| 1. | Телевизор  | Размер экрана – не менее 55 дюймов |
| Тип экрана IPS – наличие |
| Разрешение – не менее 1920 x 1080 |
| Яркость – не менее 400 кд/м² |
| Углы обзора во всех направлениях – не менее 178° |
| Время отклика пикселя – не более 9 мс |
| Суммарная мощность звука – не менее 20 Вт |
| Встроенные интерфейсы: HDMI, USB, слот для установки CAM модуля, RJ45, антенный вход;Возможность подключения внешних источников звука – наличие |
| Функция автоматического воспроизведения контента с внешних флеш-накопителей – наличие |
| Функция быстрого переноса настроек базового телевизора на остальные с помощью флеш-накопителя – наличие |
| В комплекте кронштейн для настенного монтажа.Возможность регулировки наклона относительно стены – от не более 3° до не менее 10°.Возможность регулировки угла поворота – не менее 180°. |
| Класс энергоэффективности - А |

Количественные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | **Кол-во, шт.** |
| 1. | Телевизор  | 23 |