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	Наименование товар
	Марка стали
Материал по EN     Материал по ГОСТ
	Потребность
	Ед.изм.

	
	Сталь листовой холоднокатаная в лонах 0,8х1500 мм
	DC01-A-A
	СтО8кп
	92,4
	
кг

	
	Сталь листовой холоднокатаная в рулонах 1,0х1500 мм
	ОСО1-А-А
	Ст08кп
	16 168,6
	кг

	
	Сталь листовой холоднокатаная в рулонах 1,2х1500 мм
	0011
	СтО8кп
	33 311,7
	кг

	
	Сталь листовой холоднокатаная в рулонах 1,5х1500 мм
	DC01-A
	Ст08кп
	14 197,2
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 1,6х1500х3000 мм
	DD11
	Ст15кп
	4 928,0
	кг

	
	Сталь листовой холоднокатаная в рулонах 2,0х1500 мм
	ОСО1-А
	СтО8кп
	13 014,4
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 2,0х1500х3000 мм
	0011
	Ст15кп
	5 395,7
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 2,0х1250х2500 мм
	S235JR
	СтЗпс
	2 978,7
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 2,0х1250х2500 мм
	S355MC
	17Г1С
	496,2
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 2,5х1500х3000 мм
	0011
	ст15кп
	4 551,2
	кг

	
	Сталь листовой холоднокатаная в рулонах 2,5х1500 мм
	DC01-A
	СтО8кп
	1 786,2
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 3,0х1500х3000 мм
	S235JR
	СтЗпс
	40 487,6
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 3,0х1250х2500 мм
	DD11
	ст15кп
	1 923,4
	кг

	
	Прокат листовой холоднокатаная 3,0х1250х2500 мм
	DC01-A
	СтО8кп
	85,1
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 3,5х1250х2500 мм
	0011
	Ст15кп
	365,1
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 4,0х1500х3000 мм
	S235JR
	СтЗпс
	10 961,3
	кг

	
	Прокат листовой грячекатаный 4,0х1250х2500 мм
	0011
	Ст15кп
	1 159,6
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 4,0х1250х2500 мм
	S355J2G3
	17ГIС
	973,0
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 5,0х1250х2500 мм
	S235JR
	СтЗпс
	47 275,9
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 5,0х1500х3000 мм
	S355J2G3
	17Г1С
	2 468,0
	кг

	
	прокат листовой горячекатаный 6,0х1250х2500 мм
	S235JR
	СтЗпс
	27 019,6
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 6,0х1500х3000 мм
	5355J2G3
	17Г1С
	7 941,0
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 8,0х1250х2500 мм
	S235JR
	СтЗпс
	19 770,9
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 8,0х1000х2000 мм
	S355J2G3
	17Г1С
	з 000,2
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 10,0х1250х2500 мм
	
	
	10 635,9
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 10,0х1500х3000 мм
	S355J2G3
	17Г1С
	31 833,0
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 12,0х1250х1500 мм
	S235JR
	СтЗпс
	2 442,8
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 12,0х1250х1500 мм
	S355J2G3
	17Г1С
	4 816,0
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 15,0х1250х2500 мм
	S235JR
	СтЗпс
	2 212,0
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 18,0х1250х2500 мм
	S235JR
	
	
	кг

	
	Прокат листовой горячекатаный 20,0х1250х2500 мм
	
	
	119,2
	кг

	
	Алюминий листовой прокат
	АА 5754
	
	670,0
	кг

	
	
	
	
	
	





