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	Наименование товар
	Марка стали
Материал по EN     Материал по ГОСТ
	Потребность
	Ед.изм.

	
	
	
	
	
	

	
	Круг 6 мм
	S235JR
	СтЗпс
	781,9
	кг

	
	Круг 8
	S235JRG2C+C
	Сталь2О
	104,0
	кг

	
	Круг 10
	S235JRG2C+C
	Сталь2О
	24,0
	кг

	
	Круг 10  h11
	St37k
	СТЗПС
	
	кг

	
	Круг 12
	С15Е
	15кп
	69,4
	кг

	
	Круг 12
	S235JRG2C+C
	Сталь2О
	43,0
	кг

	
	Круг 12
	41Cr4
	
	50,0
	кг

	
	Круг 14
	S235JRG2C+C
	СТаЛЬ2О
	343,0
	кг

	
	Круг 16
	S235JR
	СтЗпс
	45,0
	кг

	
	Круг 16
	42CrMoS4+H
	40хгм
	44,0
	кг

	
	Круг 16
	С15Е
	15кп
	450,0
	кг

	
	Круг 20
	S235JR
	СтЗпс
	216,0
	кг

	
	Круг 20
	S235JRG2C+C
	Сталь 20
	28,0
	кг

	
	Круг 20
	МАТ1О65 В
	З8ХМ
	298,0
	кг

	
	Круг 25
	С45Е+С
	Сталь 45
	169,0
	кг

	
	круг 25,4
	S235JRG2C+C
	Сталь 20
	197,0
	кг

	
	круг 25h11
	St37k
	St37k
	65,0
	кг

	
	круг 30
	S235JRG2C+C
	Сталь 20
	35,0
	кг

	
	Круг 30
	С45Е+С
	Сталь 45
	110,0
	кг

	
	К уг45
	С45Е+С
	Сталь 45
	884,5
	кг

	
	Круг 48
	С15Е
	Сталь 15кп
	18,0
	кг

	
	круг 50,8
	С45Е+С
	Сталь 45
	408,0
	кг

	
	Круг52
	S235JRG2C+C
	Сталь 20
	405,0
	кг

	
	круг 55
	С45Е
	Сталь 45
	26,0
	кг

	
	Квадрат 32
	МАТ1О65 В
	зим
	48,0
	кг





