Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200) - 220,66 м3

Смесь пескоцементная – 15,75 м3

Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) – 220,7м3

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)- 18,59м3

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) – 32,13 м3

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) -13,2 м3

Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 - 0,0017 м3

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 -19,72 м3

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 - 4,945 м3

Раствор готовый кладочный тяжелый цементный - 0,0463м3

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50-  1,807м3

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 - 6,2895 м3

Раствор готовый кладочный цементный марки 200- 0,6442м3

Раствор готовый кладочный цементный марки 150 - 17,21м3

Раствор готовый кладочный цементный марки 100 – 0,255 м3