|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Замок 1 | 1.1. Тип замка | врезной | 20 штук |
| 1.2. Тип механизма | цилиндровый |
| 1.3. Материал корпуса замка | сталь |
| 1.4. Класс секретности | 1 |
| 1.5. Количество ключей в комплекте | 3 |
| Замок 2 | 2.1. Тип замка | врезной | 20 штук |
| 2.2. Тип крепления замка | лицевая планка |
| 2.3. Закрытие | на засов и на защелку |
| 2.4. Тип ригеля | прямоугольный |
| 2.5. Тип защелки | универсальный |
| 2.6. Тип механизма | цилиндровый, ключ-ключ |
| 2.7. Тип ключа | английский |
| 2.8. Количество ключей в комплекте, шт. | 4 |
| 2.9. Цвет корпуса замка | белый |
| 2.10. Материал корпуса замка | сталь |
| 2.11. Ригель врезного замка | двухоборотный |
| 2.12. Класс секретности | 2 |
| 2.13. Длина цилиндрового механизма, мм | 60 |
| 2.14. Высота цилиндрового механизма, мм | 32,8 |
| 2.15. Межосевое расстояние, мм | 55 |
| 2.16. Фалевая ручка, шт. | 2 |
| Петля мебельная | 3.1. Тип | четырехшарнирная, полунакладная | 100 штук |
| 3.2. Материал | сталь |
| 3.3. Покрытие | никель |
| 3.4. В комплекте | ответная планка |
| 3.5. Диаметр чашки, мм | не более 35 |
| 3.6. Угол открывания, градусов | не менее 107, но не более 110 |
| 3.7. Способ монтажа | на шурупы |
| Механизм цилиндровый | 4.1. Модификация цилиндра | ключ-ключ | 50 штук |
| 4.2. Тип | евроцилиндр |
| 4.3. Количество ключей в комплекте, шт. | 5 |
| 4.4. Тип ключа | профильный однорядный |
| 4.5. Смещение | равносторонний |
| 4.6. Материал цилиндра | латунь |
| 4.7. Длина цилиндра, мм | 60 |
| Доводчик дверной | 5.1. Тип | накладной | 24 штуки |
| 5.2. Конструкция тяги | рычажная |
| 5.3. Весовая нагрузка, кг | 60 |
| 5.4. Цвет корпуса | серебро |
| Замок 3 | 6.1. Тип | контрольный | 30 штук |
| 6.2. Материал корпуса замка | силумин |
| 6.3. Диаметр дужки, мм | 7 |
| 6.4. Высота проема дужки, мм | 30 |
| 6.5. Количество ключей в комплекте, шт. | 2 |
| 6.6. Ширина проема дужки, мм | 30 |
| 6.7. Запирание | автоматическое |
| Замок 4 | 7.1. Тип | врезной | 25 штук |
| 7.2. Материал корпуса замка | сталь |
| 7.3. Покрытие | гальваника |
| 7.4. Форма ручки-защелки | кнопка |
| 7.5. Количество ключей в комплекте, шт. | 3 |
| 7.6. Дополнительные функции | дополнительная фиксация |