Цилиндры 2-50 или 4-50 по [ГОСТ 1770](http://docs.cntd.ru/document/1200003853) с пришлифованной пробкой.  
  
Баня водяная Термометр жидкостный стеклянный по [ГОСТ 28498](http://docs.cntd.ru/document/1200006121) с диапазоном измерения 0 °С - 100 °С и ценой деления 0,1 °С или 0,5 °С.  
  
Пипетка 1-1-2-1 по [ГОСТ 29227](http://docs.cntd.ru/document/1200024087).  
  
Посуда мерная лабораторная стеклянная по [ГОСТ 1770](http://docs.cntd.ru/document/1200003853) вместимостью: пипетки 10, 25, 50 и 100 см без делений; бюретка 25 см.  
  
Колбы конические по [ГОСТ 25336](http://docs.cntd.ru/document/1200024082) вместимостью 250-300 см.  
  
Капельница по [ГОСТ 25336](http://docs.cntd.ru/document/1200024082).  
Термометр жидкостный стеклянный с ценой деления 0,5 °С по ГОСТ 28498.

Секундомер.

Воронка В-56— 80 ХС по ГОСТ 25336.

Колбы мерные с градуированной горловиной 1— 50ХСЗ; 2— 1— 10— ХСЗ; 3— 200— ХСЗ; 4— 1— 250 ХСЗ;

6— 500 ХСЗ; 6— 700 ХСЗ; 12— 1000 ХСЗ по ГОСТ 12738.

Колбы 1— 50— 2, 1— 100— 2, 1— 200— 2,1— 250— 2, 1— 500— 2,1— 1000— 2 по ГОСТ 1770.

Пипетка 1— 2— 2— 5 по ГОСТ 29227.

Посуда мерная лабораторная стеклянная по [ГОСТ 1770](http://docs.cntd.ru/document/1200003853) вместимостью: пипетки 10, 25, 50 и 100 см без делений; бюретка 25 см.  
  
. Термометры жидкостные стеклянные с ценой деления 0,1 °С и 0,5 °С по ГОСТ 28498.

Холодильник стеклянный лабораторный ХШ-3— 400 ХС или ХПТ-3— 400 по ГОСТ 25336.

Каплеуловитель КО-14/23-60ХС или КО-14/23-100 ХС по ГОСТ 25336.

Колбы 2— 250— 2,2— 500— 2 по ГОСТ 1770.

Колбы К-1— 500— 29/32 ТС, К-1— 1000— 29/32 ТС или П-1— 500— 29/32 ТС, П-1— 250— 29/32 ТС и П-1— 1000— 29/32 ТС по ГОСТ 25336.

Цилиндры 1— 50/335 или 3— 50/335 по ГОСТ 18481.

Бюретка 1— 1— 2— 25 по ГОСТ 29251 или автоматический титратор

Капельница по ГОСТ 25336.

Колба КН-2— 250— 19 ТХС по ГОСТ 25336

Пипетка 2— 2— 100 по ГОСТ 29169 или автоматическая пипетка

Колба 1 -100-2 по ГОСТ 1770.

- колонка с активным углем (V- образная трубка),

- приемник

Цилиндр измерительный ГОСТ 1770-74 объемом 10 мл

Воронка стеклянная В-36-80 ГОСТ 25336-82

Колбы на 1000 мл

Посуда мерная лабораторная стеклянная по [ГОСТ 1770](http://docs.cntd.ru/document/1200003853) вместимостью: пипетки 10, 25, 50 и 100 см без делений; бюретка 25 см.  
  
Колбы конические по [ГОСТ 25336](http://docs.cntd.ru/document/1200024082) вместимостью 250-300 см.  
  
Капельница по [ГОСТ 25336](http://docs.cntd.ru/document/1200024082).  
Колбы мерные 2-1000-2 по ГОСТ 1770.  
Колбы Кн-250 ТХС по ГОСТ 25336Е.  
Цилиндры мерные вместимостью 100 см3 по ГОСТ 1770  
Воронка коническая стеклянная по ГОСТ 23932.  
Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251.

Колбы мерные 2-1000-2 по ГОСТ 1770.  
Колбы Кн-250 ТХС по ГОСТ 25336Е.  
Цилиндры мерные вместимостью 100 см3по ГОСТ 1770  
Воронка коническая стеклянная по ГОСТ 23932.  
Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251.