1. Наименование, качественные, технические и функциональные характеристики и количество поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование поставляемого товара
	Характеристики поставляемого товара
	Кол-во, м2

	1. 
	Линолеум полукоммерческий 
	Напольное рулонное поливинилхлоридное покрытие предназначенное для применения в административных, а также и в жилых помещениях на теплозвукоизолирующей подоснове:
Ширина - 3 м.; 
Толщина лицевого защитного прозрачного слоя не менее 0,5 мм; Толщина общая не менее 2,2 мм. 
Длина не менее 25 м в рулоне.
Уменьшение толщины на истирание не более 30 г/м2. 
Абсолютная остаточная деформация не более 1мм. 
Стабильность линейных размеров не более 0,4%. 
Должен обладать высокой устойчивостью к воздействию химических соединений и к воздействию мебели на роликовых ножках.
Текстура и цвет линолеума должна соответствовать рисунку:
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