
							           Технические требования 
	№ поз.
	Наименование
	Ед. изм.
	Тип материала
	Требования к материалу

	1
	Разъем  F резьбовой

213.346.000564
	15000 шт.
	F810/56U/LD F-male, резьба, на RG-6
	
Служит для, подключения услуги ЦКТВ. 

	2
	Коннектор с направляющими

460.479.000003
	10000 шт.
	RJ-45
	Служит для, для обжатия кабеля типа «витая пара».



	4
	Штекер ТВ резьбовой
213.346.000601
	7000 шт.
	
Штекер ТВ, прямой, резьбовой

	Служит для, подключения услуги ЦКТВ. Устанавливается после F-разъёма, служит оканчивающим устройством.



	5
	Хомут 2,5х200мм
217.346.001261
	15000 шт.
	Хомут 2,5х200мм

	Служит для фиксации, крепления кабелей разного типа.



	6
	Адаптер проходной 
149.346.000169
	2000 шт.
	Hyperline CA- 8P8C-C5e-WH RG-45 (8P8C) кат 5е

	Служит для соединения, наращивания кабелей, механическим путем.



	7
	Дюбель с гвоздем 
217.346.001827
	6000 шт.
	6х40мм
	Используется для фиксации, например, кабель канала.
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Руководитель группы: Карчевский М.Д.                                       
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