**План перестройки завода керамических плиток**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование функциянального дома завода | Вид стройки | Структура дома | Размеры дома | Висота саммой низкой точки балки (М) | областьМ2 | Цена единици(т.г) | Общая цена(т.г) | замечание |
| 072 | дом для производственной линии№1 | Монтаж | Металлокаркас | 200м\*20м | 7.5м | 4,000 М2  |  |  | Пол исключен |
| 073 | Южный конечный дом для производственной линии №2 и №3 | Удлинение | Металлокаркас | 30м\*60м | 10м | 1,800 М2 |  |  | Пол исключен |
| 074 | Северный конечный дом для производственной линии №2 и №3 | Удлинение | Металлокаркас | 55м\*60м | 10м | 3,300 М2 |  |  | Пол исключен |
| 075 | Дом для глазурно-полирования | Монтаж | Металлокаркас | 166м\*14м | 7м | 2,324 М2 |  |  | Пол исключен |
| 076 | Дом для шаровой мельницы производственной линии№1, дом для ямы грязи | Монтаж | Металлокаркас | 12м\*18м | 9м | 216 М2 |  |  | Пол исключен |
| 077 | Дом для шаровой мельницы производственной линии №2 и №3, дом для ямы грязи | Монтаж | Металлокаркас | 138м\*30м | 9м | 4,140 М2 |  |  | Пол исключен |
| 078 | Дом распылительной башни производственной линии №2 и №3 | Полу-монтаж | Металлокаркас | 24м\*30м | 24м | 720 М2 |  |  | Пол исключен |
| 079 | Склад порошокывых материалов для производственной линии №2 и №3 | Полу-монтаж | Металлокаркас | 24м\*30м | 15м | 720 М2 |  |  | Пол исключен |
| 080 | Навес для материалов производственной линии №1（3.5 метровый кирпича бетонная стена +3.5 метровый навес не закрытый со всех стороны ） | Ново построить | Простой навес | 13м\*13м，6ш.т | 7м | 1014 М2 |  |  | Пол исключен，предложение: простой трубный навес |
| 081 | Навес для материалов производственной линии №2 и №3（3.5 метровый кирпича бетонная стена +3.5 метровый навес，не закрытый со всех стороны ） | Ново построить | Простой навес | 40m\*60м，6ш.т | 7 м | 14,400 |  |  | предложение: простой трубный |
| 82 | Склад готовых продукций производственной линии №1, №2 и №3. | Ново построить | Дуговой навес | 220м\*60м | 5.0м | 13,200 |  |  | Пол исключен，предложение: простой трубный навес |
| 83 | **итого:** |  |

М2