


УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
Наша организация на постоянной основе закупает пиломатериал обрезной хвойных пород (ель/ сосна).
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Коммерческое на закупку        пиломатериалов
Качество пиломатериалов соответствует требованиям ГОСТ 8486-86 (1-3 сорт).
Пиломатериал поставляется транспортной влажности 16%+/-2%.
Не допускаются: обзол (тупой либо острый), трещины, синева, плесень и другие грибковые поражения, гниль в т.ч. твердая, прорость, червоточина, грязь, механические повреждения, инородные включения (в т.ч. металл), нарушение геометрии по пласти и кромке. Присутствие других пород древесины не допускается.
[bookmark: kix.axi585l7d8zv]МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ: Поставка осуществляется партиями кратными объему 40-футового морского контейнера +/- 5%
ПАКЕТИРОВАНИЕ И ПОГРУЗКА:
[bookmark: kix.3zuu3ne36ra5]Пиломатериал поставляется в плотных транспортных пакетах согласно гост 19041-85 для разгрузки автомобильным погрузчиком.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
[bookmark: kix.1at7lioue8ps]Поставка пиломатериалов осуществляется на условиях ЕХW либо на условиях СІF порт Джэбэль Али, Дубай согласно INCOTERMS в 40 футовых морских контейнерах.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ:
[bookmark: kix.z4tby9u666ij]Обсуждаются. В зависимости от коммерческих условий возможна предоплата.
НАДЕЮСЬ НА ВЗАИМОВЫГОДНУЮ И КОМФОРТНУЮ РАБОТУ.
