Заявка.

1. Наименование товаров : СВЕТОФОР 2-Х ЗНАЧНЫЙ МАЧТОВЫЙ СО СКЛАДНОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ

Характеристика товаров\* : Светофор двузначный 17680-00-00 ТУ32 ЦШ 2141-2009 со светодиодными

светооптическими системами и трансформаторным ящиком. Комплектация:

- Мачта металлическая с вводом для подключения светофорной головки, лестница.

- Крепление для литерных знаков.

- Головка ж/д светофора со светодиодными светооптическими системами (желтый, зеленый), фоновый щит,

защитные козырьки, защитный шланг.

- Гарнитура и кронштейны для крепления светофорной головки - Трансформаторный ящик ТЯ-6 с гарнитурой - Паспорт, руководство по экспл.

Сроки поставки\* : С даты подписания договора в течение 30 календарных дней

Особые требования к товару (условия эксплуатации, год выпуска товара, дополнительные требования к товару т.д.)

: Продукция не ранее 2018 г.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня поставки продукции на склад Покупателя.**Количество-5 штук.**

2. Наименование товаров : СВЕТОФОР 2-Х ЗНАЧНЫЙ МАЧТОВЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА СО

СКЛАДНОЙ ЛЕСТИЦЕЙ

Характеристика товаров\* :Светофор двузначный 17680-00-00 ТУ32 ЦШ 2141-2009 со светодиодными

светооптическими системами и трансформаторным ящиком. Комплектация:

- Мачта металлическая с вводом для подключения светофорной головки, лестница.

- Крепление для литерных знаков.

- Головка ж/д светофора со светодиодными светооптическими системами (желтый, красный), фоновый щит,

защитные козырьки, защитный шланг.

- Гарнитура и кронштейны для крепления светофорной головки - Трансформаторный ящик ТЯ-6 с гарнитурой - Паспорт, руководство по экспл.

2) Голока пригласительного сигнала - чертеж №17701-00-00 изготовлен по ТУ32ЦШ2141-2009

Комплектация:

- Головка мачтового светофора светодиодная однозначная с круглым фоновым щитом и защитным козырьком.

Цвет свечения светодиодов - луно-белый.

- Комплект монтажных частей (КМЧ) для крепления на металлическую мачту.

- Полимерный защитный шланг – 1 шт.

- Ключ – 1 шт.

Сроки поставки\* :С даты подписания договора в течение 30 календарных дней

Особые требования к товару (условия эксплуатации, год выпуска товара, дополнительные требования к товару т.д.)

: Продукция не ранее 2018 г.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня поставки продукции на склад Покупателя.

**Количество-2 штуки.**

3. Наименование товаров : СВЕТОФОР 2-Х ЗНАЧНЫЙ МАЧТОВЫЙ

Характеристика товаров\* : Светофор двузначный 17680-00-00 ТУ32 ЦШ 2141-2009 со светодиодными

светооптическими системами и трансформаторным ящиком. Комплектация:

- Мачта металлическая с вводом для подключения светофорной головки, лестница.

- Крепление для литерных знаков.

- Головка ж/д светофора со светодиодными светооптическими системами (желтый, зеленый), фоновый щит,

защитные козырьки, защитный шланг.

- Гарнитура и кронштейны для крепления светофорной головки - Трансформаторный ящик ТЯ-6 с гарнитурой Сроки поставки\* : С даты подписания договора в течение 30 календарных дней

Особые требования к товару (условия эксплуатации, год выпуска товара, дополнительные требования к товару т.д.)

: Продукция не ранее 2018 г.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня поставки продукции на склад Покупателя.

**Количество-4 штуки.**

**Потенциальный поставщик должен указать завод изготовитель, марку, модель. Срок**

**поставки товара должен соответствовать требованиям указанной в заявке.**