Заявка.
Элемент нагревательный, для промышленной печи.
Нагревательный элемент печи ВГТП-8 (спираль). Обеспечение нагрева рабочего пространства от комнатной
температуры до 900 С° (рабочая 760-850 С°) печи ВГТП-8 аффинажного производства. Применяется в печи ВГТП8. Марка стали: сталь Х23Ю5Т; Сталь диаметром 8мм; Диаметр витка спирали Ø62; расстояние между витками 16
[bookmark: _GoBack]мм; Общая длина L-1944мм; длина нагревательного элемента (спираль)-625мм. Чертёж в приложении 1.
Количество- 120 штук
