|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **м2** | **м/п** |
| Воздуховод прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,5мм, 100х100 б-0,5мм | 2 | 5 |
| То же 150х100 ГОСТ 14918-80\* б-0,5мм | 16 | 32 |
| То же 150х150 ГОСТ 14918-80\* б-0,5мм | 4,8 | 8 |
| То же 200x100 ГОСТ 14918-80\* б-0,5мм | 11,4 | 19 |
| То же 200x150 ГОСТ 14918-80\* б-0,5мм | 28 | 40 |
| То же 200х200 ГОСТ 14918-80\* б-0,5мм | 18,4 | 23 |
| То же 250х150 ГОСТ 14918-80\* б-0,5мм | 70,4 | 88 |
| То же 250х200 ГОСТ 14918-80\* б-0,5мм | 6,3 | 7 |
| То же 250х250 ГОСТ 14918-80\* б-0,5мм | 7 | 7 |
| То же б=0,7мм, 300x150 ГОСТ 14918-80\* | 22,5 | 25 |
| То же 300x200 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 11 | 11 |
| То же 300x250 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 35,2 | 32 |
| То же 300x300 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 12 | 10 |
| То же 350x200 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 8,8 | 8 |
| То же 350x300 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 5,2 | 4 |
| То же 400x250 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 5,2 | 4 |
| То же 400x300 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 4,2 | 3 |
| То же 450x150 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 10,8 | 9 |
| То же 450x400 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 13,6 | 8 |
| То же 500x200 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 9,8 | 7 |
| То же 500x300 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 11,2 | 7 |
| То же 500x400 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 12,6 | 7 |
| То же 500x500 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 60 | 30 |
| То же 600x500 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 41,8 | 19 |
| То же 700x500 ГОСТ 14918-80\* б=0,7мм | 26,4 | 11 |
| Воздуховод круглого сечения из оцинкованной стали б=0,5мм, Ø 100 |  | 60 |
| То же Ø 125 б=0,5мм |  | 50 |
| То же Ø 160 б=0,5мм |  | 83 |
| То же Ø 200 б=0,5мм |  | 49 |
| То же Ø 250 б=0,5мм |  | 36 |
| То же Ø 315 б=0,5мм |  | 4 |

**ВОЗДУХОВОДЫ**