	[bookmark: _GoBack]Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-E, диаметром 50 мм
(шт.)
	20

	Обратный клапан тип 895 Ду 50 ЦО = 9011/1,18/6,44/1,032095*1,02
(шт)
	6

	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в
(шт.)
	12

	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
(шт.)
	1

	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в
(шт.)
	4

	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
(шт.)
	2

	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
(шт.)
	1

	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в
(шт.)
	10

	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н
(шт.)
	12

	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н
(шт.)
	18

	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
(шт.)
	2

	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм
(шт.)
	24



  Раздел 2. Запорно-регулирующая арматура
