	[bookmark: _GoBack]Котел LAMBORGHINI MEGA PREX N200 
	1

	Котел LAMBORGHINI MEGA PREX N250 
	1

	Горелка ECO 22/2 
	1

	Горелка ECO 30/2 
	1

	Расширительный бак 300 л.  
	1

	Термогидравлический распределитель COMPARATO Ду 80 
	1

	Пластинчатый теплообменник 
	2

	Насос  WILO  RL 30/4 
	2

	Насос  WILO TOP S 40/7 
	2

	Насос  WILO  Stratos 40/1-12 
	2

	Насос  WILO  Stratos-D 32/1-8 
	1

	Насос  WILO  Stratos-D 40/1-8 
	1

	Насос  WILO  Star ZD 25/6 
	1

	Насосная станция AquajetINOX  DAB 
	1

	Редуктор давления с манометром 
	1

	Датчик защиты от "сухого хода" WMS 3/4"
	1

	NA-катион. установка умягчения воды 
	1

	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-15(шт.)
	1

	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-25(шт.)
	1

	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)
(компл.)
	1

	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм(шт.)
	1

	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм(шт.)
	4

	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, резьбовое присоединение 2"(шт.)
	1

	Установка фильтров диаметром: 25 мм
	2

	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4"(шт.)
	1

	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1"(шт.)
	1

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм(1 шт.)
	2

	Смеситель трехходовой 3F32  ЦО = 14509/1,18/6,44/1,032095*1,02(шт)
	1

	Смеситель трехходовой 3F40  ЦО = 15412/1,18/6,44/1,032095*1,02
	1

	Привод для смесителей ЦО = 14427/1,18/3,74/1,032095*1,03
	2

	Установка  AntiCa++  ЦО = 1741*70,03/1,18/3,74/1,032095*1,03
	1


Раздел 1. Отопительное оборудование
