|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара или услуги | Тип, марка, производитель | Единица измерения | Количество | Сроки поставки | Примечание |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | Пожарная и Охранной сигнализации | | | | | |  |
| А | Пожарная сигнализация |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 1 | Интегрированная система "Орион" |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой | ДИП-34А  НВП "Bolid" | ШТ | 139 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | И ПР513-ЗАМ НВП "Bolid" | ШТ | 11 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 4 | Извещатель пожарные тепловой | С2000-ИП  НВП "Bolid" | ШТ | 2 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 5 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ НВП "Bolid" | ШТ | 2 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 6 | Табло световое "ВЫХОД/ШЫГУ" | Молния- 12В | ШТ | 13 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 7 | Табло световое "ВЫХОД/ШЫГУ. Стрелка влево" | Молния- 12В | ШТ | 3 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 8 | Табло световое "ВЫХОД/ШЫГУ. Стрелка вправо" | Молния- 12В | ШТ | 4 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 9 | Адресный релейный блок | С2000-СП1 НВП "Bolid" | ШТ | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 10 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | Маяк -12-КП | ШТ | 14 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 11 | Резервный источник питания на 12В | РИП-12 исп.01 НВП "Bolid" | ШТ | 2 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 12 | Модуль акустический | СОНАТА-Т-100-5/3 исп.02  НВП "Bolid" | ШТ | 7 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 13 | Соединительная коробка | КС-10 | ШТ | 14 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 14 | Соединительная коробка | КС-20 | ШТ | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 15 | Радиоповторитель интерфейсов | С2000-РПИ НВП "Bolid" | шт | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 16 | Модуль речевого оповещения | РУПОР-200 НВП "Bolid" | шт | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 17 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ исп.01 НВП "Bolid" | шт | 15 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 18 | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, огнестойкий: |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 1. | КВВГнг FRLS 4x1,0 | м | 978 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 2. | КВВГнг FRLS 7x1,0 | м | 5 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 3.Кабель универсальный огнестойкий с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, огнестойкий | Герда КВ нг-FRLS 1x2x0,75 | м | 851 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 4. Кабель силовой | ВВГнгЗх1,5 | м | 15 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 5. Термоусадочная трубка, прозрачная | ТТК-(4:1)-6/1,5 | м | 3 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 6.Провод ПВЗ сеч. 2,5 |  | м | 30 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 7. Миниканал ТМС 15x17 | 00303 DKC | м | 772 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 8. Плоский угол АРМ, ТМС 15x17 | 00414 DKC | шт. | 180 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 9. Соединение на стык GM, ТМС 15x17 | 00590 DKC | шт. | 50 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 10.Тройник IM, ТМС 15x17, | 00535 DKC | шт. | 40 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 11.Внешний угол АЕМ, ТМС 15x17 | 00403 DKC | шт. | 30 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 12.Внутренний угол AIM, ТМС 15x17 | 00390 DKC | шт. | 30 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 13. Труба гофрированная из полиамида d=17 мм | PA601721F2 DKC | м | 959 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  |  |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| Б | Охранная сигнализация |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | Интегрированная система "Орион" |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 1 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой | Свирель-2 исп.ОЗ | ШТ | 5 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 2 | Извещатель охранный оптикоэлектронный адресный | С2000-ИК исп.04  НВП "Bolid" | ШТ | 12 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 3 | Извещатель охранный поверхностный звуковой | С2000-СТ  НВП "Bolid" | ШТ | 56 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 4 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ НВП "Bolid" | ШТ | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 5 | Резервный источник питания на 12В | РИП-12 исп.01 НВП "Bolid" | ШТ | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 6 | Адресный релейный блок | С2000-СП1 НВП "Bolid" | ШТ | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 7 | Соединительная коробка | КС-10 | ШТ | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 8 | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести: |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | * 1. КВВГнг 4x1,0 | КВВГнг | м | 140 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | * 1. КВВГнг 7x1,0 | КВВГнг | м | 5 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 9 | Кабель универсальный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката Герда КВнг-FRLS 1x2x0,75 | Герда КВнг-FRLS | м | 757 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 2.1 Кабель силовой | ВВГнг 3x1,5 | м | 3 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 3. Термоусадочная трубка, прозрачная | ТТК-(4:1)-6/1,5 | м | 2 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 3.1.Провод ПВЗ сеч. 2,5 |  | м | 20 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 4. Миниканал ТМС 15x17 | 00303 DKC | м | **500** | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 5. Плоский угол АРМ, ТМС 15x17 | 00414 DKC | шт | **50** | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 6. Соединение на стык GM, ТМС 15x17 | 00590 DKC | шт | **20** | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 7.Тройник IM, ТМС 15x17, | 00535 DKC | шт | **70** | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | в.Внешний угол АЕМ, ТМС 15x17 | 00403 DKC | шт | **20** | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | Э.Внутренний угол AIM, ТМС 15x17 | 00390 DKC | шт | **20** | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 10. Труба гофрированная из полиамида d=17 мм | PA601721F2 DKC | м | **100** | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| С | Шкаф ШР1 |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 1 | Распределительный щит на 36 модулей с прозрачной дверью в комплекте: | Арт № 4 016 57 **Leg rand** | шт | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - рама съемно-поворотная (оснащена рейками); |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - Din рейка на 2 положения; |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - кабельные вводы снизу и сверху; |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - лицевые панели 2 шт (на каждый ряд); |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - шина N+PE; |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - лист самоклеющимися этикетками для идентификации цепей; |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - суппорт для монтажа изделий серии Mosaic. |  | - |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | Выключатели автоматические 1-полюс., ln=2A, тип-С | 5SL6 102-7 Siemens | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатели автоматические 2-полюс., 1п=1А, тип-С | 5SL6 201-7 Siemens | шт | 6 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | Втычное реле, 3 перек. контакт, 11кат.=230В, | LZS:PT3A5T30 Siemens | шт | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| Д | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М  НВП "Bolid" | шт | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 2 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ НВП "Bolid- | шт | 4 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 3 | Резервный источник питания на 12В | РИП-12 исп.ОЗ НВП "Bolid" | шт | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 4 | Радиоповторитель интерфейсов | С2000-РПИ НВП "Bolid" | шт | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  |  |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 5 | МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | Кабели и провода: |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 1. Кабель универсальный огнестойкий с изоляцией и | Герда КВ нг-FRLS 1x2x0,75 | м | 14 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | оболочкой из ПВХ пластиката |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 2. Кабель силовой | ВВГнг 3x1,5 | м | 3 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | З.Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, огнестойкий: | KBBTHrFRLS 4x1,0 | м | 51 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 4.Провод ПВЗ сеч. 2,5 |  | м | 10 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 5. Термоусадочная трубка, прозрачная | ТТК-(4:1)-6/1,5 | м | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 6. Миниканап ТМС 15x17 | 00303 DKC | м | 50 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | 7.Тройник IM, ТМС 15x17, | 00535 DKC | шт. | 10 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  |  |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е | Шкаф ШР2 |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
| 1 | Распределительный щит на 36 модулей с прозрачной дверью в комплекте: | Арт №4 016 57 Legrand | шт | 1 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - рама съемно-поворотная (оснащена рейками); |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - Din рейка на 2 положения; |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - кабельные вводы снизу и сверху; |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - лицевые панели 2 шт (на каждый ряд); |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - шина N+PE; |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - лист самоклеющимися этикетками для идентификации цепей; |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | - суппорт для монтажа изделий серии Mosaic. |  |  |  | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | Выключатели автоматические 1-полюс., ln=2A, тип-С | 5SL6 102-7 Siemens | шт | 2 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | Выключатели автоматические 2-полюс., ln=0,5A, тип-С | 5SL6 205-7 Siemens | шт | 6 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | Выключатели автоматические 2-полюс., 1п=1А, тип-С | 5SL6 201-7 Siemens | шт | 3 | Срочно | 9-13-0-ОС.С2 |
|  | Втычное реле, 3 перек. контакт, 11кат.=230В, | LZS:PT3A5T30 Siemens | шт | 2 |  |  |