                            Техническое задание
                                   На поставку легкового автомобиля

1. Наименование поставляемого товара: легковой автомобиль
2. Количество поставляемых товаров: 1шт
3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.
Поставщик производит предпродажную подготовку товара в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, утверждёнными постановлением Правительства Российской федерации от 19.01.1998 №55
Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующего и установленного на товаре в момент его передачи.
 В соответствии с Федеральным законом  от 27.12.2002 № 184-ФЗ « О техническом регулировании» и Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия и инструкцию о эксплуатации (или заменяющие их документы)
4. Место поставки товара: Российская Федерация, Кемеровская область, Киселевский городской округ, ул. Ленина,16
5. Срок поставки товара в течении 5 рабочих дней со дня, следующего за днём заключения контракта
6. Условия поставки товара: Поставляемый товар должен соответствовать техническому заданию, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств. Год  производства закупаемой техники должен быть не ранее 2016г.
Товар должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений салона.
Пробег автомобиля на момент поставки не должен быть более 30000км
И т.д. по тексту


7.Техническая характеристика товара
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	Год выпуска
	Новый, не ранее 2016г.в.

	Тип кузова
	Седан

	Цвет
	Серебро

	Тип трансмиссии
	Автоматическая 6 ступенчатая

	                                                                     Габаритные размеры

	Длина
	4400 мм

	Ширина
	1740 мм

	Высота
	1470 мм

	Колёсная база
	Не менее 2600 мм

	Колея передняя
	Не менее 1496 мм

	Колея задняя
	Не менее 1485 мм

	Объём топливного бака
	Не менее 50л.

	Объём багажника
	Не менее 480л

	                                                                              Двигатель

	Тип
	Рядный, 4 цилиндровый, бензиновый, 16 клапанный

	Рабочий объём куб.см.
	Не менее 1591куб.см.

	Максимальная мощность л.с. (квт)
	Не менее 123 л.с. при 6300об/мин

	Максимальный крутящий момент
	Не менее 151Н/м при 4850об. Мин.

	Расположение цилиндров
	Рядное, 4 клапана на цилиндр

	Тип привода
	Передний

	                                                                                    Шасси

	Передняя подвеска
	Независимая, пружинная типа МакФерсон, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

	Задняя подвеска
	Полузависимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами

	Тормозные механизмы перед/зад
	Дисковые/барабанные

	Размер шин 
	Не менее 185/65/R15

	                                                                                 Масса

	Снаряженная масса, кг.
	Не менее 1198 кг

	Полная масса, КГ.
	Не менее 1610 кг

	                                                                              Динамические характеристики

	Расход топлива л/100км
	6.1 л.

	Максимальная скорость, км/ч
	192 км/час

	Разгон с 0 до 100км/ч, сек
	11.2 сек

	                                                      Безопасность

	Фронтальные подушки безопасности

	Антиблокировочная система тормозов (ABS)

	Система курсовой устойчивости (ESC)

	Интегрированная система активного управления (VSM)

	Система помощи при трогании на подъеме (HAC)

	Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)

	Система контроля давления в шинах

	Передние дисковые тормоза

	Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

	Дневные ходовые огни

	                                                   Экстерьер

	Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова

	Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова

	Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

	Запасное колесо на стальном диске 15"

	                                                  Интерьер

	Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40

	Регулировка рулевой колонки по высоте (по вылету)

	                                                   Комфорт

	Кондиционер

	Водительское сиденье с регулировкой по высоте

	Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии

	Стеклоподъёмники с электроприводом

	Электроусилитель руля

	Электрообогрев лобового и заднего стекла, передних сидений, форсунок омывателя стеклоочистителя

	Гидроусилитель рулевого управления

	Дистанционный, центральный замок

	Бортовой компьютер

	Звуковое напоминание о не пристёгнутом ремне водителя

	Регулируемые по высоте подголовники (5шт)

	                                                  Адаптация для России

	Передние и задние брызговики

	Воздуховоды к сиденьям 2-го ряда

	Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач)

	Увеличенный дорожный просвет (160мм)

	Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием

	Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов)

	Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л)

	Шумоизоляция капота

	Защита двигателя

	Буксирные крюки на бампере, проушина на раме (задняя)



