**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Поставка **нерудных материалов**  Щебень породы габбро-диабаз ГОСТ 8267-93  - ***Фракция 10-20 мм -*** насыпная плотность - 1,54 т/м3, содержание пылевидных и глиняных частиц - не более 0,43%, содержание глины в комках – 0%, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы не более 7%, марка морозостойкости F300, марка по прочности – 1400, марка по истираемости – И1) | тн | 5 000 |
|  |  | тн | 5 000 |