**Схема модуля контрольно-пропускного пункта**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **дверь** | |  |
| **Окно 1,1х 1,1** |
|  | **Окно 1,1 х 1,1,** | **с окошком для выдачи документов.** |
|  | |

Модуль КПП размером 2,5х2,5 м. Окна в количестве 2 шт. размером 1,1х 1,1. Одно окно глухое, второе окно, находящееся рядом с дверью, (дверь пластиковая со стеклом) должно иметь окно для выдачи документов. Подоконник усиленный, москитная сетка на окно и дверь.

**Отверстие для**

**Кондиционера**