|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Моноблок | шт. | 100 |

 Состав и технические требования к поставляемому Товару: весь Товар по своим функциональным и техническим характеристикам должен соответствовать следующим техническим параметрам и значениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Моноблок | шт. | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Показатели | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей | Показатели, значения которых не могут изменяться | Показатели, для которых указаны варианты значений | Единица измерения |
| 1. | Моноблок | Мощность блока питания моноблока | - | не более 120 | - | - | Вт |
| Тип блок питания моноблока | - | - | - | внешний или внутренний | - |
| Гарантия поставщика моноблока | не менее 3 | - | - | - | год |
| Гарантия производителя моноблока | не менее 3 | - | - | - | год |
| Объем видеопамяти графического адаптера моноблока | не менее 2 | - | - | - | Гб |
| Поддержка графическим адаптером моноблока компонента интерфейса программирования приложений DirectX 12 | - | - | наличие | - | - |
| Разрешение, поддерживаемое графическим адаптером моноблока | не менее 1920\*1080 | - | - | - | пиксел |
| Тип графического адаптера моноблока | - | - | - | встроенный или дискретный | - |
| Комплект поставки | - | - | моноблок; клавиатура; мышь; блок питания; документация; программное обеспечение, работающее под операционной системой Microsoft Windows 10 | - | - |
| Веб-камера, встроенная в корпус моноблока | - | - | наличие | - | - |
| Высота моноблока с подставкой | не менее 416.80 | - | - | - | мм |
| Глубина моноблока с подставкой | не менее 212.00 | - | - | - | мм |
| Динамики, встроенные в корпус моноблока | - | - | наличие | - | - |
| Световая индикация, расположенная на корпусе моноблока, отображающая | - | - | активность системы питание и активность накопителей | - | - |
| Кнопка, расположенные на корпусе моноблока | - | - | включения и выключения питание | - | - |
| Количество отсеков внутри моноблока для установки накопителей с форм-фактором 2.5 дюйма | не менее 1 | - | - | - | - |
| Материал корпуса моноблока | - | - | пластик и металл | - | - |
| Микрофон, встроенный в корпус моноблока | - | - | наличие | - | - |
| Оптический привод, расположенный внутри корпуса моноблока | - | - | наличие | - | - |
| Разъем HDMI, встроенный в корпус моноблока | не менее 2 | - | - | - | - |
| Разъем RJ-45, встроенный в корпус моноблока | не менее 1 | - | - | - | - |
| Разъем USB 2.0, встроенный в корпус моноблока | не менее 3 | - | - | - | - |
| Разъем USB 3.0, встроенный в корпус моноблока | не менее 1 | - | - | - | - |
| Разъем USB 3.1, встроенный в корпус моноблока | не менее 1 | - | - | - | - |
| Разъем для карт памяти, встроенный в корпус моноблока | - | - | наличие | - | - |
| Цвет корпуса моноблока | - | - | - | серебристый или черный | - |
| Ширина моноблока с подставкой | не менее 541.20 | - | - | - | мм |
| Максимальный объем оперативной памяти, поддерживаемый материнской платой моноблока | не менее 16 | - | - | - | Гб |
| Поддержка PCI Express 3.0 материнской платой моноблока | - | - | наличие | - | - |
| Разъем M.2 на материнской плате моноблока | - | - | наличие | - | - |
| Разъем SATA на материнской плате моноблока | - | - | наличие | - | - |
| Тип поддерживаемой памяти материнской платой моноблока | - | - | DDR4-2666 | - | - |
| Частота системной шины материнской платы моноблока | не менее 8 | - | - | - | ГТ/с |
| Интерфейс накопителя (тип 1) моноблока | - | - | M.2 | - | - |
| Объем накопителя (тип 1) моноблока | более 120 | - | - | - | Гб |
| Тип накопителя (тип 1) моноблока | - | - | SSD | - | - |
| Интерфейс накопителя (тип 2) моноблока | - | - | SATA III | - | - |
| Объем накопителя (тип 2) моноблока | не менее 1 | - | - | - | Тб |
| Тип накопителя (тип 2) моноблока | - | - | HDD | - | - |
| Объем установленной в моноблоке оперативной памяти | не менее 8 | - | - | - | Гб |
| Тип установленной в моноблоке оперативной памяти | - | - | DDR4-2666 | - | - |
| Характеристики программного обеспечения |  |  | Персонализация с помощью пользовательских настроек.Настройка камеры, управление яркостью, настройки микрофона, настройки Dolby.Автоматическая настройка звука и отображение в зависимости от того, какие приложения используются.Доступ к бесплатному приложению, которое переносит файлы и настройки с одного компьютера на другой.Обеспечивает защиту компьютера и обновляет важные системные программы и драйверы.Оценивает работоспособность системы и проводит диагностику на устройстве.Предоставляет доступ к руководству пользователя.Предоставляет список аксессуаров, совместимых с устройством.Предоставляет эксклюзивные предложения по продуктам и услугам компании-производителя данного оборудования.Дает возможность определить статус гарантии, дату начала и дату окончания.Предоставляет ссылки на варианты гарантии и обновления.Производит анализ безопасности и надежности используемого программного обеспечения и выдает рекомендации по использованию аналогичного программного обеспечения. |  |  |
| Базовая тактовая частота процессора, установленного в моноблоке | не менее 1.7 | - | - | - | ГГц |
| Количество потоков процессора, установленного в моноблоке | не менее 6 | - | - | - | - |
| Количество ядер процессора, установленного в моноблоке | не менее 6 | - | - | - | - |
| Кэш-память (L3) процессора, установленного в моноблоке | не менее 9 | - | - | - | Мб |
| Литография процессора, установленного в моноблоке | - | не более 14 | - | - | нм |
| Расчетная мощность процессора, установленного в моноблоке | - | не более 35 | - | - | Вт |
| Тактовая частота процессора, установленного в моноблоке, в режиме Turbo | не менее 3.3 | - | - | - | ГГц |
| Тип поддерживаемой памяти процессором, установленным в моноблоке | - | - | DDR4-2666 | - | - |
| Частота системной шины процессора, установленного в моноблоке | не менее 8 | - | - | - | ГТ/с |
| Поддержка моноблоком стандарт беспроводной связи Bluetooth | не менее 4.0 | - | - | - | - |
| Поддержка моноблоком технологии беспроводной локальной сети Wi-Fi | - | - | IEEE 802.11ac | - | - |
| Скорость адаптера локальной сети моноблока | не менее 1000 | - | - | - | Мбит/с |
| Тип оборудования | - | - | моноблок | - | - |
| Экран, встроенный в корпус моноблока | - | - | наличие | - | - |
| Диагональ экрана моноблока | не менее 23.0 | - | - | - | дюйм |
| Разрешение экрана моноблока | не менее 1920\*1080 | - | - | - | пиксел |
| Тип матрицы экрана моноблока | - | - | IPS | - | - |