|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Кол-во, шт.** | **Описание** |
| 1 | Пылесос для сухой уборки | 6 | Тип пылесоса: напольный. Оснащен: большой корзинный фильтр из промываемого нейлона, имеется возможность установки фильтра, обеспечивающий очистку отработанного воздуха; фильтр – мешки; всасывающий шланг; металлический удлинитель трубки; держатель насадки для пола. Отсоединяемый для замены кабель. Материал мусоросборника пластмасса. Напряжение – 220-240 В. |
| 2 | Пылесос для влажной уборки | 2 | Для чистки ковровых покрытий. Тип пылесоса: напольный. В комплекте цилиндрическая щетка с постоянным усилием прижима. Направление движения: назад. |
| 3 | Пылесос влажной и сухой уборки | 1 | Для влажной и сухой уборки. Тип пылесоса: напольный. Чередование влажной и сухой уборки без установки влагостойкого фильтра. Материал мусоросборника пластмасса. Напряжение – 220-240 В. Оснащение: всасывающий шланг, фильтр-мешок из нетканого материала, насадка для пола для влажной и сухой уборки, щелевая насадка, поворотный патронный фильтр. |
| 4 | Пылесос влажной и сухой уборки | 1 | Для влажной или сухой уборки ковровых покрытий и текстильной обивки мягкой мебели. Тип пылесоса: напольный. Имеется встроенный указатель уровня чистой воды.  Оснащение: всасывающий шланг с интегрированной подводкой воды, штепсельная розетка для подключения щеточной головки, насадка для пола с подвижной всасывающей балкой. Напряжение – 220-240 В. |