Технические требования к продукции
	
	
	
	
	

	№
	Наименование продукции
	Кол-во
	Требования заказчика

	
	1
	2
	3

	1
	СТЕКЛО ЭКРАННОЕ ARG755471.018*
	65
	Требования к безопасности
	Не установлено

	
	
	
	Требования к упаковке
	В заводской упаковке

	
	
	
	Требования к качеству
	Не ранее 2019 г/в

	
	
	
	Технические характеристики
	[bookmark: _GoBack]EMI органическое стекло (акрил). Состоит из двух стёкол, между ними стальная сетка.

	
	
	
	Требования к размерам, мм
	123,5 х 94,5 х 4

	
	
	
	Требования к функциональным характеристикам
	Стекло экранное с экранирующим слоем, устанавливаемое в приборе для механической и экранирующей  защиты дисплея

	
	
	
	
	



