Описание закупки
Поставка бороны дисковой БДМ 5x4C с планчатым катком
	Технические характеристики


	Название
	Значение

	Ед.изм.

	Ширина захвата
	5
	м

	Количество рядов дисков
	4
	

	производительность
	5
	Га/час

	Рабочая скорость
	8-12
	Км/ч

	Глубина обработки
	До 16
	см

	Мощность трактора
	200
	л.сот

	Диаметр диска
	560
	мм

	Количество рабочих органов (дисков)
	48
	

	Расстояние между дисками
	400
	мм



Адрес поставки: Новосибирская область, Доволенский район, село Довольное
