мягкая кровля модель RoofShildClassicModern, стандартные размеры, сандаловый - 117 м2;

конек карниз, сандаловый, упаковка 6,6 м2, 16,8п/м или 20п/м карниза - 2 шт; подклад. ковер ANDEREP GL (15\*1)- 4 рулона; Мастика ФИКСЕР 3,6 кг - 1 шт.; VipeYuopa-KTV кровельный вентиль для мягкой коричневой черепицы - 4 шт; вытяжной кровельный вентиль диаметром 125 мм, коричневый- 1 шт; OSB-3 2440х1220х 9 мм- 38 листов; лист плоский(ПЭ-01-8017-0,45) Фасонка (в составе: 0,18 х 2- 11 лист; 0,3х0,1х- 12листа) - 11,16 м 2; желоб водосточный 120х86х3000 (пэ-01-8017-05) - 7шт; заглушка желоба 120х86 левая (пэ-01-8017-05) - 2 шт; заглушка желоба 120х86 правая(пэ-01-8017-05) - 2 шт; держатель желоба 120х86 без логотипа (по-01-8017-4) - 30 шт; воронка выпускная 76х102 (плд-02-8017-05)- 2шт; колено трубы 76х102 (пэ-01-8017-05) - 4шт; труба водосточная 76х102х2000 (пэ-01-8017-05- 2шт; труба водосточная с коленом 76х102х3000 (пэ-01-8017-05)- 2шт; держатель трубы 76х102 на брус (пэ-01-8017-05 - 10шт; саморез 4,8х 29 RAL 8017 (коричневый шоколад)- 300шт; изоспан А(70м2)ветро-влаго защит.мембрана-5 рулонов