|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основа сталь первоуральск |  |
|  | трубы 140х140х4.  | 26 + 34= **60столбов по 3,0** метра всего**180м** Или по 6 метров 30 шт3,055 т | 42990 за 1,т Всего 131334,45Доставка 11000 |  |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C21-1000-0,7 (цвет синий) | 106 кв м( в задании)Кол 26 прогоновШирина 2 метра высота 1700 |  |  |
|  | Сварные панели решетчатые | 33 штвысота 1700, ширина 2,37 |  |  |
|  | Труба 20\*40\*3 | 338,6+3,6=**342,2** п.м. |  |  |
|  | Труба 20\*20\*1,5 | **1500 м** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 Периметр забор решетка: 33 метра+1,2 м( калитка) + 45 метров=78+1,2= 79,2 метров

20\*40\*3:Горизонт 3 ряда\*2,37 ширина\*33 пролета=234,6 метра + где профнастил 104 м. итого **338,6 м**

 20\*20\*1,5: Вертикаль 1,700 высота\* (237 см/10 см (ширина между прутками)=23,7)\*33 пролета=1329,6 м или с учетом рисунка **1500 метров**

Калитка

 40\*20\*3:Горизонт 3 ряда\*1,2=**3,6 метров**

20\*20\*1,5: Вертикаль1,700 высота\*(120/10=12)=**20,4 метра**

Периметр забор профнастил=52 метра, 26 столбов

Екатеринбург снабстрой