ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка светодиодного экрана с комплектующими

        кол-во 1 шт
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Требования к техническим характеристикам товара

	1
	Ширина экрана, мм
	мм
	не менее 4800

	2
	Высота экрана, мм
	мм
	не менее 2880

	3
	Разрешение по горизонтали, пикселей
	пикселей
	не менее 1920

	4
	Разрешение по вертикали, пикселей
	пикселей
	не менее 1152

	5
	Степень защиты от внешней среды 
	
	не ниже IP21

	6
	Максимальная потребляемая мощность, вт/м²
	вт/м²
	не менее 460

	7
	Средняя потребляемая мощность, вт/м²
	вт/м²
	Не менее 230

	8
	Частота обновления, Гц
	Гц
	Не менее 1920

	9
	Шаг пикселей, мм
	мм
	не менее 2,5

	10
	Вес экрана, кг
	кг
	не менее 438

	11
	Средняя мощность экрана, кВт/ч
	кВт/ч
	не менее 3,2

	12
	Площадь экрана, м²
	м²
	не менее 13,8

	13
	Рабочее напряжение, В
	В
	не менее 220

	14
	Минимальное значение рабочей температуры, °С
	°С
	не выше -10

	15
	Максимальное значение рабочей температуры, °С
	°С
	не ниже +50

	16
	Максимальное значение рабочей влажности, %
	%
	не менее 90

	17
	Оттенки серого
	
	не менее 16384

	18
	Конфигурация пикселей
	
	3-in-1 SMD

	19
	Плотность пикселей, м²
	
	не менее 160000

	20
	Угол обзора по вертикали, градусы	
	градусы
	не менее 120

	21
	Угол обзора по горизонтали, градусы
	градусы
	не менее 140



Срок поставки В течении 45 календарных дней с даты заключения

