Спецификация металлопроката №1

1. Швеллер Ст255 №20 15,08 т.
2. Труба профильная Ст255 80\*80\*4 0,97 т.
3. Труба профильная Ст255 100\*100\*4 15,86 т.
4. Труба профильная Ст255 120\*120\*5 2,6 т.
5. Труба профильная Ст255 140\*140\*8 16,88 т.
6. Труба профильная Ст255 140\*180\*5 4,62 т.
7. Прокат листовой Ст255 3 0,03 т.
8. Прокат листовой Ст255 6 1,6 т.
9. Прокат листовой Ст255 8 0,28 т.
10. Прокат листовой Ст255 10 0,1 т.
11. Прокат листовой Ст255 12 0,87 т.
12. Прокат листовой Ст255 16 0,15 т.
13. Прокат листовой Ст255 25 1,16 т.
14. Прокат листовой Ст345-3 16 2,3 т.
15. Прокат листовой Ст345-3 25 0,57 т.
16. Прокат круглый Ст255 16 0,37 т.
17. Прокат круглый Ст255 20 0,68 т.
18. Прокат круглый Ст40Х 65(64) 0,31 т.

Длина проката min 6м max 12 м