Просим Вас, подготовить коммерческое предложение по проведению ежегодной плановой метрологической поверки

1. Котельная «Новое Измайлово» расположенная по адресу МО., г. Балашиха, Западная коммунальная зона вл.11Б:
	1. Узел учёта тепловой энергии ВИС.Т 301 (комплект) - 1 шт;
	2. Первичный преобразователь расхода тепловой сети ПП Ду 300 – 2 шт;
	3. Первичный преобразователь расхода подпитка ПП Ду 50 – 1 шт;
	4. Термосопротивление КТПТР 100П - 2 шт;
	5. Преобразователи давления МТ-100 16 бар - 2 шт;

Требуется выполнить:

- метрологическую поверку.

 - перепрошить вычислитель ВИС.Т 301 для увеличения мах. диапазона расхода с 800т/ч до 1000 т/ч.

 - Программно отключить преобразователи давления МТ-100.

2. Котельная «Лукино 55Б»: Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Лукино, строение 55Б. **Котельная «Лукино».**

2.1. Узел учёта тепловой энергии ВКТ-7 (комплект) – 1 шт;

2.2. Первичный преобразователь расхода ПРЭП Ду 200 – 2 шт;

2.3 преобразователь температуры КТС-Б - 2 шт;

* 1. преобразователь давления ПДТВХ-1-02 – 2 шт;

Требуется выполнить: метрологическую поверку.

 3. Котельная «Новое Тушино»: Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское поселение Отрадненское, деревня Путилково, ул. Новотушинская, строение 10. **Котельная «Путилково».**

3.1.Узел учёта тепловой энергии ТЭМ-106 – 1шт;

 3.2. Преобразователь температуры КТСБ - 2 шт;

 Требуется выполнить: метрологическую поверку.

Поверки необходимо провести по адресам объектов, на которых установлено, указанное оборудование.