РАЗДЕЛ 2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку офисной мебели 

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.
Место поставки товара: Краснодарский край, ст. Динская, ул. Красноармейская, д. 52
Условия поставки товара: доставка Товара включает в себя разгрузку, подъем на этаж, сборку и производится силами Поставщика.
Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.
Гарантийный срок: На Товар установлена гарантия производителя: не менее 12 (двенадцати) месяцев с  даты поставки Товара.
На Товар установлена гарантия Поставщика: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

	№
п/п
	Наименование товара, эскиз

	Характеристика товара

	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Стол офисный





	Размер: 1400*700*750 мм. Материалы изделия: ЛДСП (которое обладает следующими характеристиками: ламинированное покрытие обеспечивает максимальную устойчивость к высокой температуре и к механическим повреждениям) корпус усиленный толщиной 16мм, столешница с радиусными углами (50) ЛДСП 22мм, торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ (поливинилхлорид) толщиной 2 мм. Конструкция стола сборно-разборная. Для монтажа конструкции используются рафиксы, которые позволяют обеспечить скрытый монтаж, а также саморезы 3,5*16 для крепления фурнитуры. Цвет: Орех.
	Шт.
	2

	2
	Шкаф платяной

	Размер: 2000*800*470 мм. Материалы изделия: ЛДСП (которое обладает следующими характеристиками: ламинированное покрытие обеспечивает максимальную устойчивость к высокой температуре и к механическим повреждениям) корпус усиленный толщиной 16мм, двери распашные внутренние ЛДСП 16мм, задняя стенка из ДВП (древесноволокнистая плита) толщиной 3 мм.; Каркас: состоит из боковых (проходных) щитов (с выборкой под плинтус) и поперечных щитов, с цельной задней стенкой из ДВП. Торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ (поливинилхлорид) толщиной 2 мм. Наличие: двух полок для хранения сложенной одежды (установлены на рафиксы) и труба диаметром 25 мм для навесной одежды (для крепления и фиксации которой используются 2 фланца диаметром 25 мм); Двери навешены на регулируемые петли, что обеспечивает легкую, удобную и бесшумную эксплуатацию. Конструкция шкафа сборно-разборная. Для монтажа конструкции используются рафиксы, которые позволяют обеспечить скрытый монтаж, а также саморезы 3,5*16 для крепления фурнитуры. Цвет: Орех.
	Шт.
	1

	3
	Тумба мобильная с 3-мя ящиками
	Размер: 400*400*550 мм. Корпус и фасадная часть тумбы изготовлен из ламинированного ДСП (древесно-стружечная плита) толщиной 16мм, которое обладает следующими характеристиками: ламинированное покрытие обеспечивает максимальную устойчивость к высокой температуре и к механическим повреждениям. Конструкция тумбы сборно-разборная. Для монтажа конструкции используются рафиксы, которые позволяют обеспечить скрытый монтаж, а также конфирматы, саморезы 3,5*16 и саморезы 4*30., направляющие полного выдвижения-шариковые, ручки-скоба,хром матовый, 126шаг. Торцы обработаны противоударной кромкой ПВХ (поливинилхлорид) толщиной 2 мм, которая защищает торцы изделия от механических повреждений и от влажности. Задняя стенка тумбы изготовлены из ДВП (древесноволокнистая плита) толщиной не менее 3 мм. Тумба имеет 1 полку для хранения. Цвет: Орех.
	Шт.
	2

	4
	Шкаф металлический  
архивный
	Размер (В х Ш х Г) мм — 1850×910×500. Шкаф с двумя распашными дверьми, установленными на внутренние осевые петли с диаметром стальной оси 5 мм. Осевые петли обеспечивают бесшумное и плавное открытие дверей на 110 градусов. Шкаф выполнен из металла. Толщина стенок чуть меньше сантиметра, что создает надежную защиту документам. Двери распашные. Для  бесшумного закрывания дверей и предотвращения сколов лакокрасочного покрытия предусмотрены демпферы на верхнем основании корпуса шкафа и левой двери. На нижнем основании корпуса шкафа предусмотрена магнитная защелка-держатель, которая 
обеспечивает плотную фиксацию распашных дверей в закрытом положении и предотвращает их внезапное или самопроизвольное открывание. Количество стационарных полок – 4. Полки устанавливаются по четырем углам на металлические полкодержатели специальной формы, которые надежно фиксируются в щелевых отверстиях на боковых стенках шкафа и предотвращают случайный съем полок без нагрузки. Для сохранности напольного покрытия  шкаф комплектуется съемными пластиковыми ножками. 
Все детали окрашены  порошковой краской и имеют защитно-декоративное покрытие светло-серого цвета.

	Шт.
	[bookmark: _GoBack]2

	5
	Кресло офисное
	Оснащено механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Материал обивки: искусственная кожа. Максимальная нагрузка: до 120 кг. Цвет обивки: черный. Крестовина (пятилучие): пластик. Подлокотники: пластик, металл. Максимальная высота кресла: 1100 мм. Минимальная высота кресла: 910 мм. Максимальная высота до сиденья: 550 мм. Минимальная высота до сиденья: 420 мм. Ширина сиденья: 460 мм. Глубина сиденья: 380 мм. Высота спинки: 490 мм. Ширина крестовины:630 мм.
	Шт.
	2

	6
	Стул для посетителей
	Стул универсального предназначения. Состоит из метеллокаркаса и мягкого сиденья спинки. Каркас изготовлен из трубы диаметром 22 мм. Покраска: порошковое покрытие. Сиденье и спинка состоят из: фанеры 9мм, поролона и обтянуты кожзаменителем. Ширина 400 мм. Высота 600 мм. Глубина440 мм. Глубина сиденья: 390 мм. Высота от пола до сиденья: 480 мм. Ширина спинки: 400 мм. Высота спинки: 430 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. Цвет обивки: черный.
	Шт.
	4



Требования к качеству и безопасности Товара
1. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Весь поставляемый Товар должен удовлетворять требованиям ГОСТам, техническим условиям (ТУ), а также иным документам и сертификатам РФ.
3. Весь поставляемый Товар должен иметь копии действующих санитарно-эпидемиологических заключений на поставляемый Товар, выданных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, заверенные печатью производителя, в случае если такие документы являются необходимыми для данного вида Товара (при поставе настоящего Товара).
4. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан обеспечить качество поставляемого Товара, которое должно подтверждаться необходимыми документами о качестве и сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Поставляемый Товар не должен иметь неприятный, резкий запах, не должен содержать токсических и вредных веществ, аллергенов, должен быть изготовлен из гипоаллергенных материалов.
6. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации (употреблении), и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Поставляемый Товар должен быть новым (не прошедшим ремонт, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Продукция в целом, ее комплектующие, техническая документация и сопутствующие расходные материалы должны быть оригинальными от производителя. 
7. Товар должен быть полностью исправен и работоспособен, готов к эксплуатации, не требовать дополнительных настроек и регулировок.



