Комплекс для измерения количества газа **КИ-СТГ-РС-2-Е-50/G40-0,75А-Л** на базе ротационного счетчика **РСГ** с электронным корректором **ЕК270.** Назначение - для учета газа при коммерческих операциях природного газа **ГОСТ 5542-2014**, при плавно меняющихся его потоках и рабочей температуре от **минус -40 до плюс +60 С.** **Технические характеристики: Тип - РСГG40; Диаметр условного прохода Ду, мм - 50; Расход газа, Qmax м3/ч - 65; Расход газа минимальный, Qmin м3/ч - 0,05; Диапазон измерений Qmax./ Qmin - 1:160; Рабочее давление, от 1800 Па - до 1,2 МПа; Длина, мм - 171;** Комплектация:- датчик перепада давления; - датчик температуры; - комплект переходников; - монтажный комплект для подсоединения корректора; - разрешительная документация на использование комплекса, счетчика и корректора; - кабели для датчиков. Поставщик предоставляет гарантию на качество на весь объём Товара в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара, но не более 24месяцев от даты поставки.

**Доставка в Казахстан, город Атырау.**

**Контакты 87027501103 Абылай**