Техническое задание к предмету закупки
Гарантия на товар составляет 12 месяцев.
[bookmark: _GoBack]Срок поставки: до 31 марта 2020 года

	Наименование товара
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена с НДС, руб
	Сумма с НДС, руб

	Приобретение бензопил 
	Мощность - не менее 1,5 и не более 2,8 кВт;
Объем двигателя - не менее 30 см3 и не более 40 см3;
Ширина паза шины – не менее 1,3 мм и не более 1,5 мм;
Объем топливного бака - не менее 0,25 л и не более 0,4 л;
Объем масленого бака - не менее 0,14 л и не более 0,3 л;
Длина шины - не менее 40 см и не более 50 см;
Тормоз пильной цепи: есть;
Антивибрация: есть;
Вес (без шины и цепи) – не более 4 кг;
Комплект поставки включает: 
- комбинированный ключ;
- цепь;
- шина;
- защитный чехол.
	шт.
	290
	
	




	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Количество
	Место поставки
	Примечание

	1.
	Приобретение бензопил 
	шт.
	35
	629707, ЯНАО, Ямальский район, с. Панаевск, 
	Товар должен быть упакован в заводскую тару, доставлен в пункт назначения

	2.
	
	шт.
	70
	629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, 
	

	3.
	
	шт.
	35
	629712, ЯНАО, Ямальский район, с. Новый Порт,
	

	4.
	
	шт.
	20
	629721, ЯНАО, Ямальский район, с. Мыс Каменный, 
	

	5.
	
	шт.
	120
	629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, 
	

	6
	
	шт.
	10
	629709, ЯНАО, Ямальский район, 
с. Салемал, 
	



