Смета № 1594798
-
1. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа
Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл (1 бал/20 пм) – 2+2,08+1,01 шт.
-
2. Болты строительные с гайками и шайбами- анкер-гильза – 0,22 кг
-
3. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на
синтетическом связующем (без упаковки): П-125, размером
1000х1000мм, толщиной 50-100мм -0,428 м3
-
4. Профиль металлический потолочный, длина 3000 мм ПП-1-1
50х17х0,55 -38,43 м
-
5. Протравочный состав - 0,25 кг/м2 – 128,34 л+48,6+354,09+
-
6. Грунтовка акриловая/0,15 кг/м2 -0,05757+0,01971+ тонн
-
7. Шпатлевка ВАК-002В водостойкая акрилатная, для внутренних
работ/1,3 кг/м2 -498,93+184,58+ 232,93 кг
-
8. Уголок декоративный (пристенный) – 46,42 м
-
9. Профиль металлический потолочный, длина 3000 мм ПП-1-1
50х17х0,55 -32,31 метра
-
10. Болты строительные с гайками и шайбами- анкер-шпильки (260
шт)/ -1,28+10,4+0,64+3,52

-
11. Сетка арматурная - 0,3138+0,11147
-
[bookmark: _GoBack]12. Ерши металлические -21,84+56,88 +40,8+кг
-
13. Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 40 мм -1,6578+0,5884+ м
-
14. Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная (0,9
кг/пм) - 0,1421+0,05047+ тонн
-
15. Перемычки железобетонные БУ-18 -1,14+0,16+0,19 м3
-
16. Профиль металлический направляющий, длина 3000 мм ПН-4
75х40х0,6 -0,8м
-
17. Профиль металлический стоечный ПС-4 75х50х0,6 – 2,16 м
-
18. Болты строительные с гайками и шайбами- анкер-гильзы -3,19+2,42 кг
-
19. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на
синтетическом связующем (без упаковки): П-125, размером
1000х1000мм, толщиной 50-100мм – 8,561 м3
-
20. Листы гипсокартонные ГКЛ толщиной 12,5 мм – 15,09 м2
-
21. Грунтовка акриловая/0,15 кг/м2 ( грунт- фиксатор) -0,20478 тонн
-
22. Сухие смеси для гидроизоляционных работ " Аквастоп" ( 3кг/м2) – 314,79 кг
-
23. Плитки рядовые – 1094,53 м2
-
24. Клей для облицовочных работ (сухая смесь) -4,10449 т
-
25. Уголок пластиковый 15x15 – 28,31 пм
-
26. Зеркала – 15,15 м2
-
27. Сталь оцинкованная листовая толщиной листа 1,5 мм – 1,2276 т
-
28.
