|  |
| --- |
| *Приложение № 2***Техническое задание****на поставку аппарата теплообменного VS 30WCL 2 или «эквивалент»** 1. **Требования к товару:**
 |
|  **№** **п/п** |  **Наименование показателя** |  **Значение показателя** |
| **1.** | Мощность | Не менее 45,7 кВт |
| **2.** | Площадь теплообмена | Не менее 9,6 м2 |
| **3.** | Вес | От 12 до 15 кг |
| **4.** | Длина | 875 мм |
| **5.** | Ширина | 454 мм |
| **6.** | Потеря давления | Не более 7,8 кПа |
| **7.** | Расход воздуха | От 2700 м3/ч до 3000 м3/ч |
| **8.** | Количество | 1 шт. |

**2. Требование к качеству товара, потребительским свойствам, безопасности, упаковке, отгрузке:**

**Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:** поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Товар должен быть упакован в оригинальную, целостную, герметичную упаковку производителя без повреждений. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара, сохранность его качества, эффективность и безопасность.

При поставке Поставщик предоставляет копии:

- декларацию о соответствии (сертификат соответствия) или документ, подтверждающий отсутствие необходимости обязательной сертификации (декларирования соответствия);